1	緩衝區溢位
2	章節已存在
3	章節溢位
4	裝置錯誤
5	裝置未就緒
6	裝置已選取
7	嚴重錯誤
8	檔案已存在
9	找不到檔案
10	資料夾已存在
11	找不到資料夾
12	檔案無效
13	資料夾無效
14	索引無效
15	語言碼無效
16	媒體類型無效
17	中繼資料無效
18	中繼資料名稱無效
19	操作無效
20	參數無效
21	程式類型無效
22	專案類型無效
23	參考無效
24	資料流格式無效
25	資料流類型無效
26	字串類型無效
27	樣式套件無效
28	時間規格無效
29	無效的時間單位
30	音軌類型無效
31	媒體已滿
32	找不到中繼資料
33	中繼資料類型不符
34	沒有足夠的儲存體
35	找不到項目
36	此 AuthorScript 版本沒有此功能 - 請聯絡 Sonic Solutions
37	AuthorScript 未初始化
38	不支援
39	預覽錯誤
40	專案預覽已存在
41	預覽未載入
42	可重新進入調用
43	找不到樣式
44	樣式表已載入
45	軌道計數溢位
46	找不到切換
47	不支援的版本
48	被使用者取消

100	正在掃描影片

201	命名 PCM 資料夾時發生問題
202	無可用的資源
203	音訊編碼類型無效，.qt 可能已損毀
204	記憶體不足
205	記憶體不足
206	缺少影片
207	除音訊之外燒錄器其他功能均出錯
208	重設時間無效
301	.qt 可能已損毀
302	嚴重的剖析錯誤
303	.qt 可能已損毀
304	.qt 可能已損毀
305	底片媒體時間
306	時間碼格式無效
307	所請求的視訊速率無效，僅支援 PAL 和 NTSC
308	.qt 可能已損毀
309	儲存請求無效
310	.qt 可能已損毀
311	.qt 所請求的路徑無效

401	.qt 可能已損毀
402	.qt 可能已損毀

501	.qt 可能已損毀
502	音軌未初始化
503	音軌功能未執行
504	.qt 可能已損毀
505	無寫入授權而嘗試寫入.qt

701	影片為空
702	記憶體不足
703	縮圖為空

801	追蹤過多檔案

-1	記憶體分配錯誤
-2	內部軟體錯誤：%0，線路 %1
-3	執行時間錯誤：%0
-4	未知錯誤： %0
-11	作業系統錯誤：號碼 = %0 - %1
-12	作業系統錯誤：號碼 = %0 - %1
-13	作業系統錯誤：Gdiplus::Status = %0
-14	作業系統錯誤：HRESULT = %0 - %1
-15	作業系統錯誤：MMRESULT = %0
-16	QuickTime 系統錯誤：號碼 = %0

-100	無法開啟所選專案文件
-103	所選專案文件已損壞或其為不支援的版本，因而無法開啟
-104	[子標題匯入] 失敗
-700	建立失敗
-701	錯誤
-702	警告
-703	沒有足夠的磁碟空間建立此專案
-704	DVDIt! 無法找到任何 CD-R 或 DVD-R 燒錄器。
-705	所選磁碟機中無磁片。
-708	尋找檔案：
-709	尋找資料夾：
-710	請插入包含以下內容的光碟片
-711	插入磁碟機中
-712	所有檔案

-750	正在啟動。
-751	正在轉換圖形 (功能表)。
-752	正在轉換視訊。 
-753	正在建立專案 (AuthorScript)。
-754	正在建立專案 (標題)。
-755	完成。
-756	正在轉換視訊 (編碼轉換)。 
-757	正在轉換音訊 (編碼轉換)。 
-758	正在開啟檔案 (轉換)。 
-759	正在轉換圖形 (圖像)。 
-760	正在轉換音訊。 
-761	正在轉換音訊 (編碼)。 
-763	協力廠商燒錄
-762	aplix 燒錄

-770	MyDVD 專案中的所有 MPEG 視訊必須具有相同的解析度。
-771	MyDVD 專案中的所有 MPEG 視訊必須具有相同的長寬比。

-780	此檔案不能用於建立 DVD 圖像
-781	WAV 檔案必須具有 16 位元取樣深度
-782	此檔案的資料速率對於DVD 而言可能太高。基於安全考量，應將此檔案更換成一個具有較低資料速率的檔案。按 [確定] 忽略此警告並繼續執行。
-783	Quicktime 音訊必須具有 16 位元取樣深度
-784	Quicktime 音訊必須是立體聲格式
-785	Quicktime 音訊必須具有 48k 的取樣速率

-790	DVDit! 僅支援立體聲格式的「杜比數位」(Dolby Digital)。此檔案含有太多聲道。
-795	每個 GOP 標題前必須有序列標題。

-800	請指定一個專案...
-801	就緒。按 [開始] 繼續。
-802	正在開啟專案。
-803	正在初始化專案。
-804	正在檢查專案。
-805	正在分析專案。
-806	正在啟動專案。
-807	正在準備專案。
-808	正在收集用於影片的檔案。
-809	正在編制用於影片的視訊。
-810	正在編制用於影片的導覽。
-811	正在編制用於影片的音訊。 
-812	正在編制用於影片的多角度視訊。
-813	正在排序用於影片的檔案。
-814	正在編制 DVD 音訊。 
-815	正在建立導覽。
-816	正在檢查導覽。
-817	正在寫入可燒錄的 DVD 光碟片。
-818	專案完成。
-819	建立因錯誤而終止。

-900	由於以下原因無法完成上一個指令：  
-901	其他可能的原因有

-950	請將空白光碟片插入磁碟機...
-951	正在寫入可燒錄的 CD 光碟片。

-1000	正在開啟影像檔案。
-1001	正在檢查媒體。
-1002	前轉。
-1003	後轉。
-1004	正在倒帶。
-1005	正在將 DDPID/DDVID 寫入。
-1006	正在寫入 VOB 表。
-1007	正在將匯入控制寫入。
-1008	無匯入控制資料。
-1009	無 T5 文字。
-1010	正在將 T5 文字寫入。
-1011	正在啟動 Image.dat。
-1012	正在完成 Image.dat。
-1013	正在載入第二捲錄影帶。
-1014	正在建立光碟片圖像對映。
-1015	正在將圖像檔案寫入。
-1016	正在載入光碟片。
-1017	正在等待光碟片就緒。
-1018	正在檢查光碟片容量。
-1019	正在清除舊檔案資訊。
-1020	正在讀取光碟片資訊。
-1021	正在設定寫入模式。
-1022	正在設定時間戳記。
-1023	正在保留光碟片空間。
-1024	正在將匯出寫入。這可能需要幾分鐘時間。
-1025	正在退出光碟片。
-1026	正在讀取錄影帶標籤。
-1027	正在載入 DPPID。
-1028	正在載入 DDPMS。
-1029	正在載入 T5text。
-1030	正在載入 VOB 表。
-1031	正在載入匯入控制。
-1032	正在載入圖像資料。
-1033	正在更新內部暫存。
-1034	正在將檔案系統 (第 1 階段) 寫入。
-1035	正在將檔案系統 (第 2 階段) 寫入。
-1036	正在將檔案寫入。
-1037	正在將檔案寫入： 
-1038	正在將檔案寫入。
-1039	正在等待光碟片。
-1040	正在等待更換光碟片
-1041	正在取消。
-1042	正在等待更換媒體。
-1043	正在等待錄影帶。
-1044	正在退出錄影帶。
-1045	正在將母光碟製作資訊寫入。
-1046	正在載入第二片光碟。
-1047	正在準備資料。
-1048	正在建立檔案系統 (檔案名)。
-1049	正在建立檔案系統 (目錄)。
-1050	正在建立檔案系統 (安全性)。
-1051	正在建立檔案系統 (ISO 9660)。
-1052	正在建立檔案系統 (Joliet)。
-1053	正在建立檔案系統 (UDF)。
-1054	正在建立檔案系統 (排序)。
-1055	正在建立檔案系統 (解析捷徑)。
-1056	正在格式化 DVD+RW 媒體，這可能需要幾分鐘時間...
-1057	正在清除光碟片。
-1058	正在以測試模式將檔案寫入
-1059	建立成功完成。正在清除。
-1060	正在燒錄光碟片。
-1061	未知的應用程式	
-1062	Sonic 應用程式
-1063	正在轉換檔案
-1064	在編輯光碟片前擷取「附加檔案」
-1065	正在解析 ROM 資料...
-1066	沒有足夠的空間可保留資料。
-1067	正在寫入樣本目標。若要停止，請刪除檔案："build_to_dummy_target"
-1068	正在測試大型的 0x0100000 位元組寫入。若要停止此項測試，請刪除檔案 "test_big_writes"

-1100	正在複製檔案。
-1101	正在建立 DVD 光碟片圖像。
-1102	正在建立 AuthorScript。
-1103	正在獲取檔案大小。
-1104	正在獲取錄影帶的檔案大小。
-1105	複製完成。
-1106	正在複製檔案。

-2001	影片中的章節點太多。

-3000	正在轉換視訊的編碼
-3001	正在轉換音訊的編碼
-3002	正在匯入視訊
-3003	暫存空間已用完。

-4800	不是 smpte 時間碼類型
-4801	丟格格式不允許的窗格值
-4802	指示格式不允許的窗格值
-4803	空字串已傳遞
-4804	TC 字串語法錯誤
-4805	TC 字串中的數字錯誤
-4807	取樣率無效

-5000	按名稱排序
-5001	按日期排序
-5002	連續播放
-5003	新增附加顯示
-5004	新增附加顯示
-5005	新增附加顯示
-5006	新增附加顯示
-5007	新增附加顯示
-5008	新增附加顯示
-5009	新增附加顯示
-5010	新增附加顯示
-5011	新增附加顯示
-5012	新增附加顯示
-5013	新增附加顯示
-5014	新增附加顯示
-5015	新增附加顯示
-5016	新增附加顯示
-5017	新增附加顯示
-5018	新增附加顯示
-5019	新增附加顯示
-5020	新增附加顯示
-5021	新增附加顯示

-9000	裝置錯誤 - 檢測碼 (%0 %1 %2)
-9001	裝置錯誤 - 傳輸無效
-9078	裝置錯誤 - 匯流排重設
-9079	裝置錯誤 - 目標裝置不適用於此裝置子類別
-9080	裝置錯誤 - 緩衝區太大
-9090	裝置錯誤 - 零長度傳輸
-9091	裝置錯誤 - 非法長度
-9094	裝置錯誤 - 指令逾時；裝置可能已遭移除或重設。
-9097	裝置錯誤 - 超載/欠載執行
-9098	裝置錯誤 - 無匯流排
-9099	裝置錯誤 - 無目標

-9979	裝置錯誤 - 目標裝置不適用於此裝置子類別
-9980	裝置錯誤 - 緩衝區太大
-9981	裝置錯誤 - 記憶體分配故障
-9982	裝置錯誤 - 媒體錯誤
-9983	裝置錯誤 - 無法解譯的錯誤
-9984	裝置錯誤 - 遇到 EOF
-9985	裝置錯誤 - 向前讀取或向前留白時遇到空白錄影帶
-9986	裝置錯誤 - 媒體不存在。
-9987	裝置錯誤 - 正在倒帶或載入
-9988	裝置錯誤 - 已中止
-9989	裝置錯誤 - 無操作可中止
-9990	裝置錯誤 - 零長度傳輸
-9991	裝置錯誤 - 非法長度
-9992	裝置錯誤 - 自動檢測失敗
-9993	裝置錯誤 - 同位檢查錯誤
-9994	裝置錯誤 - 指令逾時；裝置可能已遭移除或重設。
-9995	裝置錯誤 - 選取逾時
-9996	裝置錯誤 - 非零狀態
-9997	裝置錯誤 - 超載/欠載執行
-9998	裝置錯誤 - 無匯流排
-9999	裝置錯誤 - 無目標

-10000	存取遭拒
-10001	所有檔案
-10002	正在複製 %0
-10003	檔案結尾
-10004	檔案已存在	
-10005	找不到檔案
-10006	資料夾不為空
-10007	無效的媒體
-10008	無效的檔案路徑
-10009	無媒體
-10010	找不到檔案路徑
-10011	卷冊已滿
-10012	卷冊已鎖定
-10013	找不到卷冊

-16000	存取被拒絕
-16001	不良之本區區塊
-16002	不良狀態區塊
-16003	區塊已經在使用
-16004	區塊已經空了
-16005	區塊超出範圍
-16006	沒有空區塊
-16007	BAT 沒有初始化
-16008	區塊已被多重分配
-16009	區塊超出範圍
-16010	請求之超高速記憶體超過範圍
-16011	訊息溝通失敗
-16012	目錄被混淆
-16013	目錄被鎖定
-16014	實體被混淆
-16015	不能在同一容體中複製檔案
-16016	檔案被鎖定
-16017	檔案節點混淆
-16018	不是一個大區塊之檔案
-16019	找不到檔案
-16020	檔案太小
-16021	檔名太長
-16022	無效的變元(argument)
-16023	不良之目錄入點
-16024	不良之目錄入點數
-16025	不良扇形區尺寸
-16026	操作進行中
-16027	這個名字已經存在
-16028	硬碟容體需要修整
-16030	不能刪除根目錄
-16031	檔案節點用完
-16033	記憶體用完
-16034	檔案沒有名字
-16035	指示器區塊用完
-16036	不能重命名根目錄
-16037	硬碟上沒有空間了
-16038	沒有 SCSI裝置
-16039	不是一個目錄
-16040	不能刪除非空白目錄
-16041	不能初始化
-16042	找不到硬碟
-16043	不可寫入
-16044	實際大小非零
-16045	指示器清表混淆
-16046	太大之取出
-16047	用戶登錄
-16048	硬碟鎖定
-16049	找不到硬碟
-16051	ID 已經存在
-16052	未知錯誤
-16053	讀取硬碟出錯
-16054	寫入硬碟出錯
-16055	不在超高速記憶緩衝器中
-16056	檔案正在使用中
-16057	未排列的非緩衝傳輸
-16058	沒有Session
-16059	用戶超高速記憶緩衝器錯誤
-16060	硬碟已經公布
-16061	沒有檔案通道
-16062	不是一個檔案
-16063	沒有執行
-16064	伺服器離線
-16065	硬碟離線
-16066	硬碟沒有安裝
-16067	不良之位址
-16068	對此檔案系統來說，硬碟太小了
-16069	沒有SCSI匯流排
-16070	此硬碟不是 MOFS 格式
-16071	參數錯誤
-16072	檔名已經存在
-16073	光碟機中沒有光碟
-16074	不支援網路磁碟機

-19001	尚未初始化
-19002	非法初始編碼請求
-19003	非法重新編碼請求
-19004	請求時間無效
-19005	路徑名無效
-19006	檔案類型無效
-19007	參數無效
-19008	無可用編碼控制板
-19009	無可用解碼控制板
-19010	所請求的功能尚未執行
-19011	未知檔案類型
-19012	用戶已取消
-19013	檔案錯誤
-19014	Sonic 事件錯誤
-19015	檔案版本比軟體版本新
-19016	未知錯誤
-19017	時間碼模式未初始化
-19018	資料流的最後一個畫面已損壞
-19019	檔案不存在
-19020	檔案版本太舊，不適用於此軟體修訂版本
-19021	記憶體不足
-19022	資料流太大
-19023	資料流類型不相符
-19024	內部軟體錯誤
-19025	檔案 I/O 錯誤
-19026	此應用程式不支援虛擬記憶體
-19027	磁片已滿
-19028	未正確安裝或已修改了應用程式。請重新安裝此應用程式。
-19029	用戶端已拒絕匯入的資源
-19030	PGC 錯誤
-19031	%0 - PGC 資訊：名稱 = %1，參考 = %2，時間 = %3
-19032	%0 - 檔案資訊：路徑 = %1，位置 = %2
-19033	檔案： %0

-19101	無法開啟 Sonic DVDEngine 兩次，請關閉其他 Sonic 應用程式
-19102	無啟用「編排」的 Sonic 密鑰

-19201	區段時間碼格式不相符
-19202	區段聲音資源檔案錯誤
-19203	區段編碼清除失敗
-19204	無法使用所需的取樣速率

-19301	參數 ID 無效
-19302	類型無效
-19303	索引無效
-19304	選項已關閉
-19305	超出範圍
-19306	未執行
-19307	時間超出範圍
-19330	起點超出範圍
-19331	終點超出範圍
-19332	影片太短
-19333	軌道無效
-19334	無法統一 IVT
-19335	無法填滿左 IVT
-19336	時間超出範圍

-19401	中止錯誤
-19402	無片段

-19501	片段已中止
-19502	片段參數檢查失敗
-19503	錄影帶錯誤
-19504	錄影帶清單無效
-19505	子片段錯誤
-19506	AV 片段章節點 IVT 錯誤
-19507	AV 片段章節點位置錯誤

-19601	機器控制 - 無聲機器
-19602	機器控制 - 無時間碼讀取器

-19701	時間碼請求無效
-19702	無可用資源

-19801	資料流類型無效
-19802	新資料流建立失敗
-19803	資料流請求不存在
-19804	.ses 檔案已損毀
-19805	未加入編碼錄影帶
-19806	未建立編碼區段
-19807	區段未開啟
-19808	非法副本 - 類型無效
-19809	非法副本 - 無路徑名
-19810	非法副本 - 包含資料流
-19811	區段封套未初始化
-19812	區段未初始化
-19813	資源無法從其目前位置匯入
-19814	找不到區段檔案

-19890	找不到區段音軌
-19891	無已排序的資料流
-19892	無效的時間
-19893	過早定位
-19894	計算大小時發生錯誤
-19895	資料流重疊
-19896	排序錯誤

-19901	已到達資料流結尾
-19902	資料流尚未編碼
-19903	縮圖檔案無法使用
-19904	線路 21 無法用於此資料流類型
-19905	.str 檔案已損毀
-19906	編碼失敗
-19907	
-19908	解碼失敗
-19909	參數未正確設定編碼
-19910	編碼前未指定來源
-19911	找不到檔案
-19912	已開啟資料流
-19913	關閉的標題檔案無效
-19914	找不到畫面
-19915	代理資料流不支援所請求的功能
-19916	.str 檔案已損毀
-19917	資料流持續時間無效
-19918	資料流大小無效
-19919	資料流位元率無效
-19920	資料流來源時間無效
-19921	檔案格式不是有效的 MPEG
-19922	資源修改日期已變更，將進行更新
-19923	音訊檔案必須具備 48k 的取樣速率
-19924	無法從窗格複製其本身
-19925	無法獲得副本的有效名稱
-19926	資料流封套未初始化
-19927	無法更新資料流
-19928	已開啟資料流為代理
-19929	資料流的開始
-19930	資料流未初始化
-19931	資料流檔案類型無效
-19932	資料流版本無效 - 無法更新資料流

-20200	無可用視訊解碼控制板
-20201	未安裝視訊解碼控制板
-20202	讀取視訊解碼器裝置修訂版本時出錯，請確定已正確安裝該卡
-20203	缺少啟動視訊解碼器裝置的檔案
-20204	缺少啟動視訊解碼器裝置的檔案
-20205	啟動視訊解碼器裝置時出錯，請確定已正確安裝該卡
-20206	啟動視訊解碼器裝置時出錯，請確定已正確安裝該卡
-20207	啟動視訊解碼器裝置時出錯，請確定已正確安裝該卡
-20208	配置視訊解碼器時出錯，請重新啟動應用程式
-20209	視訊解碼器裝置無回應，請重新啟動應用程式
-20210	視訊解碼器裝置無回應，請重新啟動應用程式
-20211	視訊解碼器裝置無回應，請重新啟動應用程式
-20212	視訊解碼器裝置無回應，請重新啟動應用程式
-20213	無可用視訊來源。請檢查所有連接。
-20214	缺少啟動視訊解碼器裝置的檔案
-20215	無可用視訊板

-20300	未開啟檔案以進行編碼
-20301	暫存溢位，將自動進行重試
-20302	在未播放視訊時選取了停止
-20303	暫存溢位
-20304	視訊編碼器裝置已異常中止，將自動進行重試
-20305	視訊編碼器裝置已暫時不再同步。請檢查連接。
-20306	檔案 I/O 期間出錯
-20307	記憶體不足
-20308	暫存溢位，將自動進行重試
-20309	暫存溢位，將自動進行重試

-20400	這不是一個有效的 MPEG 檔案。
-20401	窗格速率無效。
-20402	檔案格式不是有效的 MPEG。
-20403	DVD 不支援此檔案的解析度。
-20404	此檔案的資料速率對於 DVD 而言太高。必須將該檔案更換為一個具有較低資料速率的檔案。
-20405	DVD 不支援此檔案的長寬比。
-20406	DVD 不支援此檔案的窗格速率。
-20407	無法使用此 MPEG 檔案，因為其包含非視訊分量。
-20408	此檔案為 MPEG-1 格式。DVDit! 僅支援 MPEG-2 格式。
-20409	未完成的 GOP

-20500	.qt 檔案已損壞
-20501	記憶體不足
-20502	主機板忙碌錯誤

-20600	資料流剖析程式 - 無資料流錯誤
-20601	資料流剖析程式 - 大小無效錯誤
-20602	資料流剖析程式 - 無同步標示
-20603	資料流剖析程式 - 條件符合
-20604	資料流剖析程式 - 未知類型

-20701	AVSession 時間碼格式不相符
-20702	AVSession 聲音資源檔案錯誤
-20703	AVSession 編碼清除失敗
-20704	無法使用所需的 AVSession 取樣速率

-20900	TC 標記無效
-20901	找不到窗格
-20902	找不到視訊套件
-20903	播放狀態錯誤
-20904	無法變更角度

-21000	VBR 分析工具 - 未知錯誤
-21001	VBR 分析工具 - 不支援的標題
-21002	VBR 分析工具 - 無法在此層級進行建構
-21003	VBR 分析工具 - 未預期的標題
-21004	VBR 分析工具 - 未知的快取記憶體檔案版本
-21005	VBR 分析工具 - 快取記憶體寫入失敗
-21006	VBR 分析工具 - 快取記憶體檔案讀取失敗
-21007	VBR 分析工具 - 快取記憶體版本太新錯誤
-21008	VBR 分析工具 - 位元元率功能故障
-21009	VBR 分析工具 - 未設定目標
-21010	VBR 分析工具 - 傳遞的統計資訊無效
-21011	VBR 分析工具 - 位元率功能不執行
-21012	VBR 分析工具 - 傳遞的係數無效
-21013	VBR 分析工具 - 提升至 I 無效
-21014	VBR 分析工具 - 未預期的傳遞樣式
-21015	VBR 分析工具 - 分析區域超出範圍
-21016	VBR 分析工具 - 獲取分析區域第一個錄影帶錯誤
-21017	VBR 分析工具 - 獲取分析區域最後一個錄影帶錯誤
-21018	VBR 分析工具 - 強制功能故障
-21019	VBR 分析工具 - 場景功能故障
-21020	VBR 分析工具 - 分割 GOP 失敗
-21021	VBR 分析工具 - GOP 刪除畫面失敗
-21022	VBR 分析工具 - 未接收到第一窗格畫面
-21023	VBR 分析工具 - 未計算出統計資訊
-21024	VBR 分析工具 - 區域啟動不相符
-21025	VBR 分析工具 - 未預期的傳遞結尾
-21026	VBR 分析工具 - 未設定暫存區大小

-22000	後處理器 - 未知錯誤
-22001	後處理器 - 找不到序列標題
-22002	後處理器 - 找不到 Gop 標題
-22003	後處理器 - 找不到畫面標題
-22004	後處理器 - PPR 快取記憶體檔案向量空白
-22005	後處理器 - 無評估傳遞
-22006	後處理器 - 無法恢復

-23000	MQ 模型 - 未知錯誤
-23001	MQ 模型 - 不支援的複雜性等級錯誤
-23002	MQ 模型 - 超出最佳化評估錯誤
-23003	MQ 模型 - 最佳化模型除以零
-23004	MQ 模型 - 最佳化無資料點
-23005	MQ模型 - 無法分配模型
-23006	MQ 模型 - 互動太多
-23007	MQ 模型 - 空 GOP 清單
-23008	MQ 模型 - Mquant 不相符
-23009	MQ 模型 - 沒有地區的通道資料
-23010	MQ 模型 - 仿造傳遞太多
-23011	MQ 模型 - 模型傳遞不相符
-23012	MQ 模型 - 逆矩陣除以零

-24000	VBV 模型 - 未預期的標題
-24001	VBV 模型 - 不支援的標題
-24002	VBV 模型 - 空清單
-24003	VBV 模型 - 未設定模型位元元率

-25000	發現無指令控制器錯誤

-25101	非法初始編碼請求
-25102	非法重新編碼請求
-25103	非法 CBR 重新編碼請求

-26001	版本不相容
-26002	未知來源類型
-26003	來源類型無效

-26101	儲存前未調用完整編輯
-26102	授權錯誤
-26103	調用完整編輯後不允許新增
-26104	來源容器超出範圍
-26105	容器不相符
-26106	找不到 

-26201	此檔案不是一個有效的 WAV 檔案。
-26202	此檔案每樣本位元數無效。DVD 支援 16、20 或 24 位母音訊。
-26203	不支援此檔案的取樣速率。
-26204	不支援此 WAV 檔案的聲道數量。
-26205	此 WAV 檔案已損毀或不受支援。
-26206	此 WAV 檔案無法被寫入。
-26207	此 WAV 檔案無法被讀取。
-26208	此 WAV 檔案已損毀。

-26301	序列標題不在第一位
-26302	GOP 未在首畫面前
-26303	畫面在序列結尾前
-26304	找不到序列結尾
-26305	無有效畫面
-26306	尋找開始碼前已到達資料流的最後
-26399	MPEG 檔案中的資料無效

-26400	AVI 檔案無效

-26500	在同一 DVD 專案中不可同時使用 MPEG-1 和 MPEG-2 MPEG 檔案。
-26501	在同一 DVD 專案中不可同時使用 NTSC 和 PAL MPEG 檔案。
-26502	專案具有音訊但無視訊。按鈕至少必須附加一個視訊剪輯。
-26503	音訊檔案必須為立體聲格式。
-26504	在同一 DVD 專案中不可同時使用單聲道和立體聲音訊檔案。
-26505	此檔案的資料速率對於 DVD 而言太高。必須將此剪輯更換為一個具有較低資料速率的檔案。 
-26506	功能表中帶有連結的按鈕無法被覆蓋。
-26507	功能表中的按鈕不可超過 36 個。
-26508	此專案的內容超出光碟片的可用空間。必須刪除一些視訊或音訊，使光碟片可容納此專案。
-26509	此檔案未包含任何視訊資料流。
-26510	MPEG1 音訊檔案必須具備 48k 的取樣速率。
-26511	MPEG1 音訊檔案必須具備 layer 1 或 layer 2 編碼。
-26512	此專案的內容 (在轉碼之後) 已超過 CD-R 上 650 MB 的可用空間。必須刪除一些視訊或音訊，使 CD-R CD-R 可容納此專案。
-26513	無法正確地設定此專案的層中斷點。
-26530	AC3 音訊必須具備介於 64 kbp 和 448 kbp 之間的位元率。
-26531	AC3 音訊必須具備 48 kHz 的取樣速率。
-26532	視訊寬度或高度不可為零。
-26533	PCM 參數無效

-26549	MyDVD 需要 MPEG2 視訊。
-26550	MPEG1 NTSC 視訊必須具備 352x240 的解析度。
-26551	MPEG1 PAL 視訊必須具備 352x288 的解析度。
-26552	MPEG2 NTSC 視訊必須具備 720x480、704x480 或 352x480 的解析度。依次開啟序列時支援 352x240 解析度。
-26553	MPEG2 具有 352x240 解析度的 NTSC 視訊必須依次開啟序列。
-26554	MPEG2 PAL 視訊必須具備 720x576、704x576 或 352x576 的解析度。依次開啟序列時支援 352x288 解析度。
-26555	MPEG2 具有 352x288 解析度的 PAL 視訊必須依次開啟序列。
-26556	MPEG2 硬碟視訊必須具備 1280x720 的解析度。
-26557	MPEG1 視訊必須具備 4:3 的長寬比。
-26558	MPEG2 視訊必須具備 4:3 或 16:9 的長寬比。
-26559	MPEG1 視訊位元率不可超過 1,856,000 bps。
-26560	MPEG2 視訊位元率不可超過 9,800,000 bps。
-26561	每個 GOP 標題前必須有序列標題。
-26562	缺少或錯誤的系統標頭。無法恢復此資料流中的音訊。
-26563	已超出適用於 DVD 的最大 GOP 長度。
-26564	MPEG 視訊包含不標準的語法。
-26565	NTSC 視訊的窗格速率必須為每秒 29.97 個窗格。
-26566	PAL 視訊的窗格速率必須為每秒 25 個窗格。

-26570	"適用於 MPEG 視訊的電視系統必須是 NTSC 或 PAL。
-26571	無法識別的資料流格式。

-26582	一個聲道的 MPEG1 音訊位元率必須介於 64,000 bps 和 192,000 bps 之間。
-26583	兩個聲道的 MPEG1 音訊位元率必須介於 64,000 bps 和 384,000 bps 之間。
-26584	視訊持續時間為零是無效的。
-26585	SVCD 不支援 MPEG1 視訊。
-26586	VCD 不支援 MPEG2 視訊。
-26587	VCD 或 SVCD 不支援這個資料流類型。

-26600	無定義

-26701	Drax 編碼器 - 裝置初始化失敗
-26702	Drax 編碼器 - 裝置無效交換請求
-26703	Drax 編碼器 - 裝置無效 Pico 大小

-26800	無定義

-26901	無法使用的取樣速率
-26902	音訊參數無效

-27001	光碟面數量無效。必須為 1 或 2
-27002	光碟面無效。必須為 0 或 1
-27003	層數量無效。必須為 1 或 2
-27004	層無效。必須為 0 或 1
-27005	磁片大小無效
-27006	不支援的磁區大小。
-27007	DVD 磁區數量無效。
-27008	層起始磁區對於另一軌道路徑 layer 1來說無效。
-27009	未知的對映套件資料類型
-27010	專案無可播放區域。
-27011	層的來源圖像不是 DVD 磁區的整倍數
-27012	無法讀取 DDPID 單元檔案。
-27013	不支援此 DDP 版本。
-27014	DDP 單元類型不是 DVD。
-27015	無法讀取 DDVMS 區塊。
-27016	DDVID 包含一個無效 DDVMS 描述項
-27017	DDVID 包含太多 DDVMS 描述項
-27018	DDP 單元為 layer 0指定了無效的轉換方向「由外向內」。
-27019	找不到 DDVMS「主」描述項。
-27020	在第一層上找不到 DDVMS「控制」描述項。
-27021	不知道如何載入「文字」檔案。
-27022	不知道如何載入 VOB 表。
-27023	ANSI 錄影帶格式無效
-27024	不正確的錄影帶區塊大小。
-27025	無法讀取導引控制單元檔案。
-27026	嘗試將匯入控制資料載入到無效的 DDP 套件中。
-27027	匯入控制資料與 DDP 不相符
-27028	匯入控制資料無效
-27029	資料流長度無效
-27030	資料流長度無效
-27031	T5 文字表格無效
-27032	磁區標頭無法用於母光碟
-27033	雙重圖層配置

-27201	無法讓光碟用於寫入
-27202	光碟容量太小。如果要繼續燒錄，請按一下 [確定]。
-27203	光碟不是空白的 DVD-R
-27204	無光碟
-27205	請插入用於第二層的媒體... 
-27206	發生媒體錯誤。請修正問題並按一下 [確定]
-27207	此圖像不是 2048 磁區大小的整倍數
-27208	目標媒體已滿。雖然遺漏了一些資料，但轉換已成功完成。
-27209	此圖像具有磁區標頭。如果要在刪除磁區標頭後繼續燒錄，請按一下 [確定]。
-27210	插入空的光碟，然後按一下 [確定]。
-27211	插入空的光碟並合上托盤，然後按一下 [確定]。
-27212	光碟正反面可能顛倒了。請將其翻轉，然後按一下 [確定]。
-27213	燒錄器無法燒錄此類型的光碟。
-27214	燒錄器無法識別此光碟格式。
-27215	燒錄器無法燒錄此類型的光碟格式。
-27216	燒錄器無法燒錄清潔光碟。
-27217	此 DVD 燒錄器不需寫入測試。請改成選擇建立光碟。
-27218	光碟有寫入保護。將寫入保護標籤或開關移至關閉位置，然後再試一次。
-27219	光碟有永久寫入保護。應使用其他光碟。
-27220	光碟有防止被磁碟寫入的保護。如果磁碟為外接裝置，請將其關閉並再次開啟。否則，重新啟動使光碟可寫入。
-27221	由於未知原因光碟有寫入保護。使用其他光碟。
-27222	此光碟不是空白的。確定要將其內容全部刪除嗎？
-27223	此 DVDit 版本不燒錄此類型光碟。
-27224	無法清除此磁片

-27230	請插入用於下一副本的媒體... 
-27231	目標媒體未就緒... 
-27232	按一下 [確定] 繼續。
-27233	正在等待...."
-27234	媒體有寫入保護。請插入新媒體... 
-27235	發生未知的媒體錯誤。請插入新媒體。
-27236	發生欠載執行狀況。請參閱使用手冊以獲得有關替代解決方案的提示。
-27237	請重新插入測試媒體以開啟寫入。
-27238	重要操作進行中...請等待取消....
-27239	正在等待取消...
-27240	未預期的裝置檢測碼： %0

-27250	無法寫入磁片因為其處於使用中。關閉其中的文件和應用程式並重試。

-27301	無法建立不包含檔案的光碟圖像
-27302	貌似的根目錄根本不是目錄
-27303	在 AUDIO_TS 或 VIDEO_TS 目錄中找到未預期的檔案。
-27304	無法產生合法的 ISO9660 名稱
-27305	無法將檔案名轉換成 Unicode
-27306	無法產生合法的 Joliet 檔案名
-27307	無法產生合法的 UDF 壓縮檔案名
-27308	無法產生合法的 UDF 檔案名
-27309	在 VIDEO_TS 中發現一個具有長度，並非磁區整數倍的檔案！
-27310	發現複製檔案
-27311	無法解析別名
-27312	資料流無效
-27313	目標卷冊將容納於單層中
-27314	"層計劃器發生未預期的錯誤。
-27315	目標不是資料夾。如果要刪除，請按一下 [確定]。
-27316	目標不為空。進行格式化時必須為空。如果要刪除其中內容，請按一下 [確定]。
-27317	格式化期間並未設定層中斷點
-27318	專案查核程式尚未執行此編排指令碼。是否要繼續
-27319	此編排指令碼明顯違反了專案查核程式。是否要繼續
-27321	除大小寫不同以外，光碟上的兩個檔案名相同：
-27322	確定要繼續嗎？"
-27323	空專案
-27324	目錄結構超過了 8 級，對 ISO9660 無效。如果要繼續建立，請按一下 [確定]。
-27325	無法建立工作目錄
-27326	資料流檔案無效
-27327	檔案系統大小超出此媒體所允許的最大限制。請減少專案中的資源數目。

-27350	Rom 資料資料夾不存在

-27401	已發生媒體錯誤。請修正問題... 
-27402	請插入用於第二層的媒體... 
-27403	不是一個磁區大小的整數倍
-27404	所請求的副本超出了總檔案大小
-27405	不支援的操作 - 無法將加密資料寫入 DVD-R
-27406	不支援的操作 - 無法將雙重磁片寫入 DVD-R
-27407	磁碟空間不足以容納副本
-27408	轉換數量不等於請求數量
-27409	暫存長度無效
-27410	檔案大小為零
-27411	MPEG 資料流剖析錯誤
-27412	MPEG 檔案格式錯誤
-27413	寫入失敗
-27414	錄影帶磁碟不是 DLT 單元
-27415	恢復的檔案大小與錄影帶標頭資訊不同
-27416	檔案大小與編排指令碼不相符
-27417	此圖像由舊版的圖像程式建立。要繼續嗎？
-27418	偵測到不正確的錄影帶層。請插入正確的錄影帶... 

-27501	轉換已失敗。
-27502	轉換已成功完成。
-27503	目標卷冊上無足夠的空間。
-27504	請找出建置指令碼。
-27505	記憶體不足
-27506	未知的異常情況
-27507	無法正確地取消轉換...已中止...備註 - 硬體可能處於不一致的狀態。
-27508	轉換無效
-27509	無法建立執行緒。
-27510	文件不是有效的編排指令碼。
-27511	無法開啟編排指令碼。
-27512	密鑰檔案不存在、已過期或無效。 
-27513	找不到 FusionLib。檢查安裝是否正確。
-27514	轉換進行中。按一下 [確定] 以便 [退出]！
-27515	正在等待轉換中止....

-27601	預傳資料建立程式暫存溢位

-27800	找不到 Padus
-27801	Padus 初始化失敗
-27802	Padus 無效單元
-27803	找不到空白媒體...
-27804	專案對於 CD-R 而言太大...
-27805	來源專案為空...
-27806	無品牌錯誤
-27807	插入空的光碟並合上托盤，然後按一下 [確定]。

-27901	分配表無效
-27902	層/模式擴充錯誤
-27903	無法搜尋 PCM 聲音資料。
-27904	無法寫入 AIFF 標頭。
-27905	請檢查綜合視窗表格 'dewindow'
-27906	檢查綜合視窗表格中的索引
-27907	請檢查分析視窗表格 'enwindow'
-27908	取樣頻率無效
-27909	表無效
-27910	absthr 表出錯
-27911	子函數中 FFT 大小錯誤
-27912	界限表無效
-27913	頻率和 cband 無效
-27914	無法修正單音 MPEG 音訊資料流的模式
-27915	無法修正合成立體聲 MPEG 音訊資料流上的模式

-28000	此版本不支援該窗格編碼器。
-28001	此版本不支援 Quicktime 影片編碼器。
-28002	此版本不支援 AVI 影片編碼器。
-28003	軟體編碼器不支援此檔案。

-28100	PrimoSDK 未知錯誤
-28101	PrimoSDK 指令順序錯誤
-28102	PrimoSDK 找不到 ASPI
-28103	PrimoSDK 內部處理錯誤
-28104	PrimoSDK 參數錯誤
-28108	PrimoSDK 無法讀取
-28109	PrimoSDK 已存在
-28110	PrimoSDK 正在執行
-28111	PrimoSDK  中斷錯誤
-28112	PrimoSDK 出現 SCSI 錯誤
-28113	發生 PrimoSDK 單元錯誤
-28114	PrimoSDK 未就緒
-28116	PrimoSDK 無效來源
-28117	PrimoSDK 不相容
-28118	PrimoSDK 檔案錯誤
-28123	PrimoSDK 示範模式
-28124	PrimoSDK 使用者中止
-28125	PrimoSDK 控制代碼錯誤
-28126	PrimoSDK 單元錯誤
-28127	PrimoSDK 載入錯誤
-28129	PrimoSDK 裝置鎖定失敗
-28130	PrimoSDK 讀取錯誤
-28131	PrimoSDK 寫入錯誤
-28132	PrimoSDK 暫存空間溢位
-28133	PrimoSDK DVD 結構太大
-28134	PrimoSDK 檔案太大
-28135	PrimoSDK 快取記憶體已滿

-29000	無法在目前播放器區域中播放 DVD
-29001	DVD 圖像或 VOB 已損毀
-29002	無上層 ID 與此 PGC 相符
-29003	角度號碼錯誤
-29004	標題號碼錯誤
-29005	無相符語言
-29006	角度區塊錯誤
-29007	目前國家中沒有上層資訊
-29008	章節號碼錯誤
-29009	沒有可用的 PGC
-29010	無相符國家
-29011	功能表 ID 錯誤
-29012	找不到上層區塊
-29013	沒有用於國家和語言的功能表
-29014	沒有用於語言和上層 ID 的功能表
-29015	無光碟載入

-29400	無 AC3 音訊解碼器可用
-29401	功能表或影片無視訊
-29402	啟用子畫面重疊時出錯。
-29403	設定子畫面時出錯。
-29404	設定反白時出錯。
-29405	模擬播放器未停止。
-29406	播放器搜尋錯誤。
-29407	設定播放器視窗時出錯。
-29408	獲取播放持續時間時出錯。
-29409	開始播放時出錯。
-29410	暫停時出錯。
-29411	停止時出錯。
-29412	讓時間碼顯示字串時出錯。
-29413	從播放器獲取時間位置時出錯。
-29414	將播放器視窗設為顯示時出錯。
-29415	無法從此 DVD 預覽整部影片。利用目前的 DVD 光碟或從新建了此專案的光碟，可透過 DVD 播放器觀看整部影片。
-29416	使用者已取消投影片預載。

-31200	EditOnDisc -- 光碟處於不一致狀態。
-31201	EditOnDisc -- 無法編輯此光碟。
-31202	EditOnDisc -- 此光碟必須進行光碟重組。
-31203	DualLayer - 此光碟需要層中斷點。
-31204	EditOnDisc -- 無法編輯雙層光碟。
-31205	EditOnDisc -- VMG 無法容納於層 1 中。

-31230	TitlePlan：找不到標題。
-31231	TitlePlan：找不到 pgc。
-31232	TitlePlan：未指定標題號碼。

-32101	AC3 編碼器 - 一般錯誤 (未知)
-32102	AC3 編碼器 - 分配記憶體失敗
-32103	AC3 編碼器 - 啟動 SAM 失敗
-32104	AC3 編碼器 - 開啟輸入檔案失敗
-32105	AC3 編碼器 - 建立輸出檔案失敗
-32106	AC3 編碼器 - 檔案 I/O 操作失敗
-32107	AC3 編碼器 - 輸入檔案太小
-32108	AC3 編碼器 - 沒有足夠的磁碟空間用於輸出檔案
-32109	AC3 編碼器 - 編碼器參數無效
-32110	AC3 編碼器 - 檔案持續時間或啟動時間不一致
-32111	AC3 編碼器 - 嵌套的資料夾太多
-32112	AC3 編碼器 - 將日誌狀態記入日誌檔案時失敗

-34000	PluginCoder 錯誤：號碼 = %0
-34001	PluginCoder 錯誤：未初始化的記憶體
-34002	PluginCoder 錯誤：API 初始化失敗
-34003	PluginCoder 錯誤：API 終止失敗
-34004	PluginCoder 錯誤：超出範圍
-34005	PluginCoder 錯誤：不支援
-34006	PluginCoder 錯誤：未知的解碼器單元
-34007	PluginCoder 錯誤：未執行的解碼品單元
-34008	PluginCoder 錯誤：未知
-34009	PluginCoder 錯誤：未初始化的參數
-34010	PluginCoder 錯誤：資料流溢位
-34011	PluginCoder 錯誤：資料流下溢
-34012	PluginCoder 錯誤：資料流狀態未知
-34013	PluginCoder 錯誤：資料流類型未知
-34014	PluginCoder 錯誤：資料流類型不相符
-34015	PluginCoder 錯誤：不支援的資料流類型
-34016	PluginCoder 錯誤：未執行
-34017	PluginCoder 錯誤：無法使用
-34018	PluginCoder 錯誤：參數類型不相符
-34019	PluginCoder 錯誤：錯誤的大小版本結構

-34101	PluginCoder 錯誤：未知
-34102	PluginCoder 錯誤：未連線
-34103	PluginCoder 錯誤：無該名稱的外掛程式 DLL
-34104	PluginCoder 錯誤：無外掛程式 DLL
-34105	PluginCoder 錯誤：無編碼器
-34106	PluginCoder 錯誤：單元號碼錯誤
-34107	PluginCoder 錯誤：功能索引錯誤
-34108	PluginCoder 錯誤：外掛程式索引錯誤
-34109	PluginCoder 錯誤：單元索引錯誤
-34110	PluginCoder 錯誤：管理員未初始化

-34201	PluginCoder 錯誤：未執行的 MPEG 參數
-34202	PluginCoder 錯誤：未執行的 MPEG 來源

-35000	RT 資料流編碼時間碼格式不相符

-36000	中繼資料類型不符。
-36001	不支援的中繼資料類型。
-36002	不支援的中繼資料標記。

-37000	仍需要視訊
-37001	無法連結到本身
-37002	PGC 無效
-37003	功能表編輯器無效
-37004	找不到要連結的功能表
-37005	找不到要連結的影片
-37006	找不到要連結的章節點
-37007	"找不到用於建立功能表的背景圖像
-37008	  "功能表項目編輯器無效
-37009	此操作需要使用 HLI
-37010	"進入點無效
-37011	所指定的按鈕編號無效
-37012	正在嘗試插入豹
-37013	需要視訊
-37014	功能表背景無法更改
-37015	編輯器無效
-37016	此發行版本無法合成資源
-37017	圖像層不存在
-37018	子畫面層不存在
-37019	資料流引用無效
-37020	章節點按鈕包含一個無效連結
-37021	找不到合法的視訊修剪輸入時間
-37022	找不到合法的視訊修剪輸出時間
-37023	PGC 樣式無效
-37024	所選的操作需要使用文字層

-38000	功能表專案已鎖定
-38001	按鈕太多

-41000	不是資料夾。
-41001	不是檔案。
-41002	正在加入
-41003	正在建立影片
-41004	正在自 DVD 傳送 "%0"...

-42000	未設定選取焦點
-42001	不允許全選

-43000	沒有要匯入的資料流
-43001	需要視訊資料流
-43002	PGC 類型錯誤
-43003	需要音軌
-43004	需要音訊資料流
-43005	PPCM 音訊資料流錯誤
-43006	需要視訊軌道
-43007	PGC 軌道不相符
-43008	軌道資料流不相符
-43009	章節點範圍
-43010	PGC 進入點不相符
-43011	無合法的章節點時間
-43012	章節點無法移動
-43013	無法移動選定的全部章節點
-43014	未設定首次播放
-43015	找不到 PGC
-43016	不是圖樣
-43017	功能表項目無連結
-43018	已達到章節點的最大限制數量
-43019	所選動作的選取焦點不正確
-43020	操作不適用於多個選項
-43021	無法在指定位置建立區段檔案目錄
-43022	資源目錄命名衝突
-43023	區段檔案副本故障
-43024	正在嘗試儲存 AS 的暫存版本 - 首先執行 [另存新檔...]
-43025	進行此操作需要檔案名
-43026	需要空目錄
-43027	無法覆寫現有檔案
-43028	編輯器無效
-43029	選取了無效按鈕
-43030	指令動作已關閉
-43031	指定了非法不透明度值
-43032	找不到請求的指令
-43033	未設定請求的指令
-43034	靜止類型的靜止持續時間無效
-43035	缺少為此檔案建立的資料庫
-43036	NTSC 需要 PCM 或 AC3
-43037	視訊資源與此專案的電視標準不相容
-43038	與現有物件名稱衝突
-43039	首次播放區域中不存在 PGC
-43040	尚未設定此資料流屬性
-43041	已達到音軌的最大限制數量
-43042	此操作需要動畫視訊
-43043	需要子畫面軌道
-43044	已達到子畫面軌道的最大限制數量
-43045	已達到標題的最大限制數量
-43046	此資料夾中找不到有效的 Sonic 專案
-43047	ASEditor 無效
-43048	不是 VCD 專案
-43049	選取了未定義語言
-43050	VCD 專案中不支援的功能
-43999	執行尚未完成

-44000	選取了圖樣群組
-44001	圖樣使用中
-44002	未缺少圖樣資源

-45000	未知版本
-45001	功能表超出範圍
-45002	無檔案名
-45003	未選取功能表
-45004	按鈕超出範圍
-45005	按鈕類型不存在
-45006	"未設定選取焦點
-45007	此名稱的檔案已存在
-45008	此操作所需之檔案
-45009	找不到系統暫存目錄
-45010	無法在指定位置建立區段檔案目錄
-45011	PCM 音訊資料流錯誤
-45012	專案目錄有寫入保護。請將此專案儲存到新位置
-45013	專案檔案無效
-45014	檔案 "%0" 包含不相容的 DVR-MS 視訊。\n您仍可選擇匯入此檔案。不過這樣做會使此檔案\n轉換編碼。\n\n您是否要繼續？

-45100	未知
-45101	視訊
-45102	Quicktime
-45103	MPEG
-45104	DV
-45105	音訊
-45106	WAV
-45107	PCM
-45108	MPEG-1
-45109	AC3
-45110	DTS
-45111	靜止
-45112	BMP
-45113	Photoshop
-45114	JPEG
-45115	TGA
-45116	PNG
-45117	TIFF
-45118	GIF
-45119	PICT
-45120	SPU
-45121	HLI
-45122	子畫面
-45123	AVI
-45124	Quicktime
-45125	MPEG
-45126	MPEG
-45150	視訊
-45151	圖像
-45152	音訊
-45153	媒體

-45180	正在轉換靜止
-45181	正在轉換音訊
-45182	正在匯入視訊
-45183	正在匯入靜止
-45184	正在匯入音訊

-45200	子標題中找不到文字
-45201	子標題中時間重疊
-45202	子標題中時間無效
-45203	需要有視訊資料流才能製作影片
-45204	指令碼錯誤：找不到子標題圖像檔案
-45205	指令碼錯誤：未指定子標題圖像目錄
-45206	正在分析 Captions Inc. 指令碼
-45207	正在分析 FAB 影像指令碼
-45208	正在分析文字指令碼

-45300	投影片 PGC 無效
-45301	投影片索引超出範圍
-45302	找不到投影片
-45303	非法的投影片期間
-45304	投影片期間太長
-45305	非法的漸變持續時間
-45306	漸變持續時間太長
-45307	漸變持續時間太短
-45308	VCD 專案中不允許漸變
-45309	無限靜止中不允許漸變
-45310	無限靜止不允許漸變
-45311	預設切換不存在於此專案中
-45312	投影片使用 VOB 投影片
-45313	無法修改 VOB 投影片

-46000	不是功能表
-46001	按鈕編號無效
-46002	功能表資料流無效
-46003	正在建立功能表...

-47000	AVDecoder 錯誤
-47001	用於解碼媒體的軟體無法在此系統上使用。為您所使用的檔案安裝正確的解碼器可能有助於解決此問題。
-47005	不支援的資料流類型
-47006	解碼器不支援音訊編輯。
-47007	音訊解碼失敗。
-47008	不支援使用 LZW 壓縮模式的畫面。
-47009	缺少此資料流的原始檔案。
-47010	無法製作縮圖。確定已安裝正確的解碼器。
-47011	此 Quick Time 影片取決於其他找不到的檔案。
-47012	檔案有複製保護而無法使用。
-47013	此檔案因不允許複製而無法使用。
-47014	不支援檔案！您嘗試匯入 MyDVD 的檔案無法使用，原因是檔案有複製保護。請確認您使用的是非複製保護的檔案，然後再試一次。

-48000	MyDVD 巨集未知錯誤
-48001	此功能表專案不是一個有效的 MyDVD 可編輯文字專案
-48002	無法將按鈕連結到無效影片
-48003	找不到要刪除的有效影片
-48004	這不是一個有效的 MyDVD 專案檔案。
-48005	無法建立投影片放映

-50000	位元率太高而且 VCD 格式化失敗
-50001	SVCD 靜止影片軌道至少包含一個具有非法水平尺寸的圖像
-50002	VCD 靜止影片軌道至少包含一個具有非法水平尺寸的圖像

-51000	您系統中的 DVD 或 CD 裝置控制器軟體不支援大型資料區塊的寫入。我們建議您將驅動程式升級到最新版本以獲得改善的性能。按一下 [確定]，開始使用已降低的暫存區大小。
-51001	無法開啟資料流

-53101	SlideshowCompiler 的使用無效
-53100	不是有效的投影片 pgc

-54001	媒體檔案不支援進行場景偵測
-54002	DV 訊號格式不支援進行場景偵測
-54003	場景偵測功能未開啟
-54004	無法解碼要進行場景偵測的資源
-54005	場景偵測所用的格式錯誤
-54006	修剪場景清單失敗

-55000	SonicSurfaces 的使用無效
-55001	SonicSurfaces 中未執行的功能
-55002	參考計數在 SonicSurface 中仍然有效
-55003	DirectShow 使用無效
-55004	找不到相符的圖樣色彩

-56000	不相容的接腳類型
-56001	DirectShow 錯誤
-56002	傳送至功能的參數不正確
-56003	清單中不存在時刻表物件
-56004	媒體取樣類型無效
-56005	切換類型無效
-56006	切換方向無效
-56007	切換時間無效
-56008	不相容的媒體取樣
-56009	此 PGC 不是有效的時刻表 PGC
-56010	此功能未執行
-56011	無效的子畫面格式。必須為 8 位元的圖像，像素值為 0-3。
-56012	無效的視訊位元深度。
-56013	此 AS 不是有效的時刻表 PGC。
-56014	無效的音訊取樣率。
-56015	無效的音訊格式。樣本大小和/或通道數無效。
-56016	無效的時間戳記。
-56017	無效的圖形狀態。
-56018	無效的長寬比。
-56019	此音軌不擁有物件。無法在非子成員上操作。
-56020	此群組不擁有音軌。無法在非子成員上操作。
-56021	播放器無法在缺少有效 GraphBuilder 的情況下建立圖形
-56022	無效的視訊格式。
-56023	無法建立請求的切換。
-56024	資料不足以指定時刻表來源
-56025	唯一的 ID 正在使用中。
-56026	未在使用播放器前在 GraphBuilder 中調用 Initialize()。
-56027	劃接
-56028	窗格
-56029	濾鏡
-56030	深褐色色調
-56031	異形電視重疊		
-56032	帷幕重疊		
-56033	萬聖節圖案重疊	
-56034	標誌 1 重疊		
-56035	標誌 2 重疊
-56036	愛心重疊		
-56037	星形重疊	
-56038	創意氣泡重疊
-56039	從左邊	
-56040	從右邊	
-56041	從頂端	
-56042	從底端	
-56043	時鐘

-57000	IFF 檔案需要根目錄
-57001	IFF 檔案規格無效
-57002	不支援的 IFF 版本
-57003	無法建立 IFF 檔案
-57004	無法寫入 IFF 檔案
-57005	找不到新增至 IFF 檔案的檔案
-57006	無法在 IFF 檔案中設定位置
-57007	無法決定 IFF 檔案的大小
-57008	無效的 IFF 檔案
-57009	無法增加 IFF 檔案資源
-57010	IFF 檔案的使用無效
-57011	無法讀取 IFF 檔案

-58000	正在建立投影片放映...

-59001	要求了未知的 MPEG 解碼器或分離濾鏡
-59002	無法載入偏好的 MPEG 解碼器或分離濾鏡
-59003	無法設定 DirectShow Tap 濾鏡

-61000	傳遞了 NULL 指標
-61001	裝置 ID 無效
-61002	裝置正在忙碌中
-61003	傳遞了無效的控點
-61004	無法清除媒體
-61005	影片索引無效
-61006	未建立專案"
-61007	此執行個體中未設定可燒錄的媒體
-61008	傳遞了未預期的參數
-61009	清除媒體失敗
-61010	功能表索引無效
-61011	不存在任何功能表
-61012	主功能表不存在
-61013	影片已存在於專案中
-61014	缺少中繼資料檔案
-61015	中繼資料檔案無效
-61016	不存在有效的媒體
-61017	樣式或樣式組無效
-61018	未正確載入樣式或樣式組
-61019	PGC 無效
-61020	沒有任何影片加入到專案中

-62001	未知的擷取錯誤。
-62002	未知的擷取錯誤。
-62003	未知的擷取錯誤。
-62004	建立視訊裝置清單失敗。
-62005	建立視訊裝置清單失敗。
-62006	建立音訊裝置清單失敗。
-62007	刪除裝置失敗。
-62008	選取裝置失敗。
-62009	不支援裝置。
-62010	選取視訊裝置時發生錯誤。
-62011	選取音訊裝置時發生錯誤。
-62012	選取裝置失敗。
-62013	未執行或參數錯誤。
-62014	執行預覽時發生錯誤。
-62015	執行擷取時發生錯誤。
-62016	不支援視訊標準。
-62017	釋放編碼器部件失敗。
-62018	釋放預覽部件失敗。
-62019	釋放裝置部件失敗。
-62020	初始化擷取格式失敗。
-62021	初始化編碼格式失敗。
-62022	初始化預覽格式失敗。
-62023	裝置建置預覽失敗。
-62024	編碼建置預覽失敗。
-62025	預覽建置預覽失敗。
-62026	最終建置預覽失敗。
-62027	裝置建置擷取失敗。
-62028	編碼建置擷取失敗。
-62029	預覽建置擷取失敗。
-62030	最終建置擷取失敗。
-62031	映射建置擷取失敗。
-62032	無效的擷取狀態。
-62033	媒體格式錯誤。
-62034	預覽類型錯誤。
-62035	開始初始化時發生錯誤。
-62036	結束初始化時發生錯誤。
-62037	非作用中介面，錯誤。
-62038	停止預覽時發生錯誤。
-62039	停止擷取時發生錯誤。
-62040	完成擷取時發生錯誤。
-62041	取消擷取時發生錯誤。
-62042	調諧器錯誤。
-62043	不支援的國碼。
-62044	抓取窗格時發生錯誤。

-63000	Mpeg 轉換器錯誤。
-63001	音訊編碼轉換器外掛程式無所需功能
-63002	視訊編碼轉換器外掛程式無所需功能
-63003	編碼轉換器外掛程式無法初始化

-63101	無法連接到編碼轉換器外掛程式
-63102	無法連接到音訊編碼轉換器外掛程式
-63103	無法連接到視訊編碼轉換器外掛程式
-63104	安裝編碼轉換外掛程式期間發生錯誤
-63105	安裝編碼轉換的音訊外掛程式期間發生錯誤
-63106	安裝編碼轉換的視訊外掛程式期間發生錯誤
-63107	搜尋編碼轉換器外掛程式時發生錯誤
-63108	轉換視訊編碼時發生錯誤
-63109	轉換音訊編碼時發生錯誤

-64000	正在建立影片...
-64001	正在轉換音訊的編碼...

-65000	媒體取樣類型無效。
-65001	不相容的接腳類型。
-65002	無效的圖形狀態。
-65003	無效的時間戳記。
-65004	傳送至功能的參數不正確。
-65005	資料流樣本無效。
-65006	唯一的 FilterInfo ID 已存在。
-65007	音訊取樣速率無效
-65008	音訊格式無效 - 取樣大小和/或通道數無效
-65009	視訊格式無效
-65010	視訊位元深度無效

-67000	未執行
-67001	DashVR 卷冊未初始化
-67002	已達到程式的最大限制數量
-67003	程式已受保護
-67004	已達到進入點的最大限制數量
-67005	DVD-VR 程式不存在
-67006	已達到儲存格的最大限制數量
-67007	指定的儲存格類型無效
-67008	DVD-VR 儲存格不存在
-67009	DVD-VR VOB 不存在
-67010	DVD-VR VOB 資料流資訊不存在
-67011	DVD-VR 播放清單不存在
-67012	已達到 VOB 的最大限制數量
-67013	已達到 VOB 資料流資訊的最大限制數量
-67014	DVD-VR VOB 不是在正常狀態狀態
-67015	進入點無效
-67016	DVD-VR 文字資料管理員將會超出限制
-67017	CHRS 已經設定
-67018	CHRS 碼無效
-67019	讀取 DVD-VR IFO 檔案失敗
-67020	分配 IFO 資料的記憶體出錯
-67021	CPRM：加密標題鍵已經設定
-67022	CPRM：所指定的 CPRM 版本無效
-67023	CPRM：已經設定不同的版本
-67024	CPRM：複製保護模式未 CPRM

-68000	無法取得 Sonic 事件
-68001	內部錯誤。AV 燒錄器必須為閒置狀態才可以啟動編碼
-68002	已超出分配給搜尋的時間
-68003	未及時對齊要開始的視訊。請嘗試較長的預卷時間
-68004	未及時對齊要開始的音訊。請嘗試較長的預卷時間
-68005	未及時對齊要開始的縮圖。請嘗試較長的預卷時間
-68006	搜尋失敗：此時間碼與請求的時間碼不符
-68007	對齊時間碼出錯。時間碼讀取器提供了不一致的讀數。嘗試 9 接腳 VITC 或較長的預卷以便在不同的錄影帶區段期間對齊
-68008	對齊時間碼出錯。時間碼讀取器提供了不一致的讀數。嘗試 LTC
-68009	無效的 LTC 錯誤。請確定您的音訊硬體已初始化並/或嘗試使用 9 接腳作為時間戳記來源
-68010	從未自 9 接腳連接埠取得有效的時間碼。請嘗試較長的預卷時間
-68011	目前的時間碼類型與此影帶不符
-68012	無已排序的提醒
-68013	增加提醒排序出錯
-68014	音訊編輯應用程式已經在作用中
-68015	桌面處於未知狀態
-68016	無法編碼，原因是桌面處於本機模式狀態

-69000	無效的檔案系統

-70000	指令類型錯誤
-70001	連結選項錯誤
-70002	GoTo 的指令號碼錯誤
-70003	GoTo 選項錯誤
-70004	LinkPGCN 中的 PGCN 錯誤
-70005	LinkPTTN 中的 PTTN 錯誤
-70006	LinkCN 中的 CN 錯誤
-70007	LinkPGCN 中的 PGN 錯誤
-70008	反白按鈕號碼錯誤
-70009	JumpTT 中的 TTN 錯誤
-70010	JumpVTS_TT 中的 VTS_TTN 錯誤
-70011	JumpVTS_PTT 中的 VTS_TTN 錯誤
-70012	JumpVTS_PTT 中的 PTTN 錯誤
-70013	CalSS 中的 CN 錯誤
-70014	Jump 選項錯誤
-70015	SetNVTMR 中的 TT_PGCN 錯誤
-70016	SetSystem 選項錯誤
-70017	SubInstruction 錯誤
-70018	在 Set 指令中除以 0
-70019	Set 選項錯誤

-71000	所有檔案
-71001	%0 - 檔案資訊：位置 = %1，位置 = %2
-71002	檔案： %0
-71003	尋找檔案：
-71004	尋找資料夾：
-71005	請將包含 %0 內容的光碟片插入光碟機 %1

-72001	非法的視訊基本資料
-72002	非法的音訊基本資料
-72003	基本資料發生錯誤
-72004	非法的輸入資料
-72005	STD 錯誤；無法保持同步
-72006	視訊基本資料流參數對於選擇的系統格式而言為非法
-72007	音訊基本資料流參數對於選擇的系統格式而言為非法
-72008	發現大量的視訊 DTS 重疊或間隙；無法繼續混合
-72009	非法的輸入資料流
-72010	資料流讀取錯誤

-73001	找不到配置檔
-73002	找不到 Sonic 密鑰
-73003	警告。無法偵測安全 Dongle。檢查是否已安裝 Dongle，以及是否已正確安裝驅動程式。
-73004	未授權此 Dongle 執行本軟體。請聯絡您的 Avid 代表以尋求協助。

-73101	正在產生圖像按鈕、文字按鈕與陰影檔案
-73102	正在產生 HIA 指令碼
-73103	正在複製標準資源
-73104	第 %0 章
-73105	正在複製專案資源

-84001	OldDirEntry 必須是此作業的一個目錄
-84002	必須是唯一的名稱
-84003	檔案/資料夾必須實際存在
-84004	必須提供名稱
-84005	Rom 資料資料夾不存在
-84006	區碼無效
-84999	執行尚未完成

-90002	參數無效
-90003	找不到檔案
-90004	檔案寫入錯誤
-90005	找不到樣式
-90006	找不到暫存資料夾
-90100	必須選取裝置
-90101	裝置尚未就緒
-90200	無法清除媒體
-90300	未知的編碼轉換錯誤
-90301	已經過編碼轉換
-90302	來源音訊格式無效
-90400	燒錄進行中
-90401	清除已失敗
-90500	讀取進行中
-90600	主功能表
-90601	燒錄中
-90602	清除中
-90603	準備中
-90604	軌道 %0
-90605	正在讀取 '%0'
-90606	正在編碼轉換 '%0'
-90607	Playlist.m3u
-90608	未知
-90700	未知的 Px 錯誤
-90701	Aspi 介面不存在
-90702	Px 調用的順序發生錯誤 (例如在調用 Px_Start 之前調用 Px_stop)
-90703	Px 中發生內部錯誤 (通常是內部結構損壞)
-90704	沒有用於此單元的控制碼。
-90705	沒有更多可用的記憶體
-90706	所有磁碟機已停用，作業系統未載入說明程式
-90707	單元控制碼無效
-90708	Aspi 介面有問題
-90709	指令因逾時而終止 (已在別處定義 E_TIMEOUT)
-90710	單元已報告錯誤，如需詳細資訊請使用 Px_GetUnitStatus
-90711	請求的上下文過多 (實際的最大值為 64)
-90712	無效的上下文控制碼
-90713	單元已傳回有關某些重要指令的錯誤，因此我們決定單元與 MMC 無法相容而必須放棄
-90714	軌道索引無效
-90715	找不到檔案
-90716	建立執行緒時發生錯誤 (通常是由於當機)
-90717	無法損毀上下文，原因是仍然有指令在作用中
-90718	驗證錯誤
-90719	先前的非同步作業仍然在下列上下文中執行：請等候或使用其他的上下文
-90720	輸入 Gi 檔案的格式、其他要寫入的輸入檔案或 CD 錯誤
-90721	DVD Minus 格式無效
-90722	Gi 格式已損毀
-90723	寫入輸出檔案時發生錯誤 (通常是由於磁碟已滿)
-90724	動態新增快取失敗 (現在已不使用)
-90725	核心執行緒已強制單元為緩衝區欠載 (現在已不使用)
-90726	單元發生錯誤而且此錯誤已解碼為緩衝區欠載
-90727	單元發生錯誤而且此錯誤已解碼為讀取階段的媒體錯誤
-90728	單元發生錯誤而且此錯誤已解碼為寫入階段的媒體錯誤
-90729	單元不支援請求的功能 (例如清除...)
-90730	單元報告了 \"主軸伺服錯誤\" \"聚焦伺服錯誤\" 等類別錯誤
-90731	開啟 spti 介面時發生問題
-90732	使用 spti 介面傳送指令時發生問題
-90733	其中一個參數中包含不合法的值 (或值組合)
-90734	高速的讀寫位於低速的讀寫單元中
-90735	外接磁碟機中沒有電源。
-90736	缺少音訊檔
-90737	尚未執行
-90738	在工作期間所有磁碟機皆曾經發生失敗。(嚴重)
-90739	磁碟機中的媒體不適合 (例如媒體目標無法寫入，來源空白)
-90740	來源或目標磁碟機尚未準備好執行 (無光碟？)
-90741	來源光碟無法使用 (例如複製空白光碟)
-90742	檔案錯誤
-90743	使用者中止
-90744	載入錯誤
-90745	無 AIN 控制
-90746	讀取錯誤
-90747	寫入錯誤
-90748	檔案過大
-90749	類別未註冊
-90750	尚未調用 CoInitialize
-90800	無法新增此資源。沒有可用的編碼轉換器。
-90801	無法解碼此視訊/程式資源： %0
-90802	無法解碼此音訊資源： %0
-90803	此資源無法容納於專案中
-90804	此資源過大，專案中已無剩餘空間
-90805	此視訊/程式資源已受到 DRM 保護： %0
-90806	此音訊資源已受到 DRM 保護： %0
-90807	「%0」為 PAL 資源而且無法新增至 NTSC 光碟。
-90808	「%0」為 NTSC 資源而且無法新增至 PAL 光碟。

0x7f000001	裝置錯誤 - Sense Code(0 00 01) - 檢測出檔案標記
0x7f000002	裝置錯誤 - Sense Code(0 00 02) - 檢測出區域分割/媒介體 -之-終點
0x7f000003	裝置錯誤 - Sense Code(0 00 03) - 檢測出集合標記
0x7f000004	裝置錯誤 - Sense Code(0 00 04) - 檢測出區域分割/媒介體 -之-起始點 
0x7f000005	裝置錯誤 - Sense Code(0 00 05) - 檢測出數據 -之-終點
0x7f0B0006	裝置錯誤 - Sense Code(B 00 06) - 終止 I/O 處理動作, 播放之動作中斷 - 一般性
0x7f000011	裝置錯誤 - Sense Code(0 00 11) - 聲音播放之動作正進行中 - 聲音播放
0x7f000012	裝置錯誤 - Sense Code(0 00 12) - 暫停聲音之播放 - 聲音播放
0x7f000013	裝置錯誤 - Sense Code(0 00 13) - 聲音之播放成功完成 - 聲音播放
0x7f000014	裝置錯誤 - Sense Code(0 00 14) - 發生錯誤,停止聲音之播放 - 聲音播放
0x7f000015	裝置錯誤 - Sense Code(0 00 15) - 沒有目前之聲音狀況可回覆 -聲音播放
0x7f000016	裝置錯誤 - Sense Code(0 00 16) - 動作在進行中 - 序列式寫入
0x7f040017	裝置錯誤 - Sense Code(4 00 17) - 請求清除 - 讀取
0x7f040100	裝置錯誤 - Sense Code(4 01 00) - 沒有指標/扇區域信號 - 讀取
0x7f030200	裝置錯誤 - Sense Code(3 02 00) - 搜尋沒有完全 - 讀取
0x7f030300	裝置錯誤 - Sense Code(3 03 00) - 週邊裝置寫入之隨機失誤 - 寫入
0x7f030301	裝置錯誤 - Sense Code(3 03 01) - 沒有目前之寫入
0x7f030302	裝置錯誤 - Sense Code(3 03 02) - 過度寫入錯誤 
0x7f020400	裝置錯誤 - Sense Code(2 04 00) - 邏輯單位尚未準備好, 造成無法報告 - 一般性
0x7f020401	裝置錯誤 - Sense Code(2 04 01) - 邏輯單位正在進行準備好 - 讀取
0x7f020402	裝置錯誤 - Sense Code(2 04 02) - 邏輯單位沒有準備好, 需要將命令(Command)起始化 - 讀取
0x7f020403	裝置錯誤 - Sense Code(2 04 03) - 邏輯單位沒有準備好, 需要人工干預- 一般性
0x7f020404	裝置錯誤 - Sense Code(2 04 04) - 邏輯單位沒有準備好, 格式化隨機進行中 - 寫入
0x7f020405	裝置錯誤 - Sense Code(2 04 05) - 邏輯單位沒有準備好, 再建置進行中
0x7f020406	裝置錯誤 - Sense Code(2 04 06) - 邏輯單位沒有準備好, 再計算進行中
0x7f020407	裝置錯誤 - Sense Code(2 04 07) - 邏輯單位沒有準備好, 運作進行中 - 讀取
0x7f020408	裝置錯誤 - Sense Code(2 04 08) - 邏輯單位沒有準備好, 長篇寫入進行中 - 寫入
0x7f020500	裝置錯誤 - Sense Code(2 05 00) - 邏輯單位對此選擇無反應 - 一般性
0x7f020600	裝置錯誤 - Sense Code(2 06 00) - 沒有找到參考位置 (可能媒介體顛倒放置) - 讀取
0x7f050700	裝置錯誤 - Sense Code(5 07 00) - 已選擇了多重週邊裝置
0x7f040800	裝置錯誤 - Sense Code(4 08 00) - 邏輯單位通訊失敗 - 一般性
0x7f040801	裝置錯誤 - Sense Code(4 08 01) - 邏輯單位通訊時間 -暫停 - 一般性
0x7f040802	裝置錯誤 - Sense Code(4 08 02) - 邏輯單位通訊奇偶性(Parity)之錯誤 - 一般性
0x7f040803	裝置錯誤 - Sense Code(4 08 03) - 邏輯單位通訊 CRC 錯誤 (Ultra-Dma/32) - 一般性
0x7f040900	裝置錯誤 - Sense Code(4 09 00) - 磁軌接續錯誤 - 讀取
0x7f040901	裝置錯誤 - Sense Code(4 09 01) - 追蹤伺服錯誤 - 讀取
0x7f040902	裝置錯誤 - Sense Code(4 09 02) - 集注伺服失敗 - 讀取
0x7f040903	裝置錯誤 - Sense Code(4 09 03) - 主軸伺服失敗 - 讀取
0x7f040904	裝置錯誤 - Sense Code(4 09 04) - 讀寫頭選擇失誤 
0x7f060a00	裝置錯誤 - Sense Code(6 0a 00) - 錯誤資訊登錄超溢 - 一般性
0x7f010b00	裝置錯誤 - Sense Code(1 0b 00) - 警告 - 一般性
0x7f010b01	裝置錯誤 - Sense Code(1 0b 01) - 警告 - 超出已設定之溫度 - 一般性
0x7f010b02	裝置錯誤 - Sense Code(1 0b 02) - 警告 - Enclosure 等級降低 - 一般性
0x7f030c00	裝置錯誤 - Sense Code(3 0c 00) - 寫入錯誤 - 寫入
0x7f030c01	裝置錯誤 - Sense Code(3 0c 01) - 寫入錯誤 - 已經自動再分配復原
0x7f030c02	裝置錯誤 - Sense Code(3 0c 02) - 寫入錯誤 - 自動再分配失敗 - 隨機寫入
0x7f030c03	裝置錯誤 - Sense Code(3 0c 03) - 寫入錯誤 - 建議再指派 - 隨機寫入
0x7f030c04	裝置錯誤 - Sense Code(3 0c 04) - 壓縮檢查比較失誤之錯誤
0x7f030c05	裝置錯誤 - Sense Code(3 0c 05) - 在壓縮時發生資料之擴充
0x7f030c06	裝置錯誤 - Sense Code(3 0c 06) - 數據塊無法壓縮
0x7f030c07	裝置錯誤 - Sense Code(3 0c 07) - 寫入錯誤 - 需要復原 - 寫入
0x7f030c08	裝置錯誤 - Sense Code(3 0c 08) - 寫入錯誤 - 復原失敗 - 寫入
0x7f030c09	裝置錯誤 - Sense Code(3 0c 09) - 寫入錯誤 - 遺失序列流 - 序列式寫入
0x7f030c0a	裝置錯誤 - Sense Code(1 0c 0a) - 寫入錯誤 - 已加上填充數據塊 - 序列式寫入
0x7f031000	裝置錯誤 - Sense Code(3 10 00) - Id CRC 或 ECC 錯誤 - 讀取
0x7f031100	裝置錯誤 - Sense Code(3 11 00) - 無法復原之讀取錯誤 - 讀取
0x7f031101	裝置錯誤 - Sense Code(3 11 01) - 重試讀取已用盡 - 讀取
0x7f031102	裝置錯誤 - Sense Code(3 11 02) - 錯誤太長,無法改正 - 讀取
0x7f031103	裝置錯誤 - Sense Code(3 11 03) - 多重讀取錯誤
0x7f031104	裝置錯誤 - Sense Code(3 11 04) - 無法復原之讀取錯誤 - 自動再分配失敗
0x7f031105	裝置錯誤 - Sense Code(3 11 05) - L-EC 無法更正之錯誤 - 讀取
0x7f031106	裝置錯誤 - Sense Code(3 11 06) - CIRC 無法復原之錯誤 - CD 讀取
0x7f031107	裝置錯誤 - Sense Code(3 11 07) - 再 -同步錯誤
0x7f031108	裝置錯誤 - Sense Code(3 11 08) - 不完整之數據塊 - 讀取 
0x7f031109	裝置錯誤 - Sense Code(3 11 09) - 沒有發生間隙
0x7f03110a	裝置錯誤 - Sense Code(3 11 0a) - 更正失誤之錯誤
0x7f03110b	裝置錯誤 - Sense Code(3 11 0b) - 無法復原之讀取錯誤 - 建議再指派
0x7f03110c	裝置錯誤 - Sense Code(3 11 0c) - 無法復原之讀取錯誤 -建議再寫入該資料
0x7f03110d	裝置錯誤 - Sense Code(3 11 0d) - 解-壓縮 CRC 之錯誤
0x7f03110e	裝置錯誤 - Sense Code(3 11 0e) - 無法使用已宣告之演算法來解壓縮
0x7f03110f	裝置錯誤 - Sense Code(3 11 0f) - 讀取 UPC/EAN 數字之錯誤 - CD 讀取
0x7f031110	裝置錯誤 - Sense Code(3 11 10) - 讀取 ISRC 數字之錯誤 - CD 讀取
0x7f0b1111	裝置錯誤 - Sense Code(B 11 11) - 讀取錯誤 - 遺失序列流 - 讀取
0x7f031200	裝置錯誤 - Sense Code(3 12 00) - 沒有找到Id區之地址標記 - 讀取
0x7f031300	裝置錯誤 - Sense Code(3 13 00) - 沒有找到資料區之地址標記 - 讀取
0x7f031400	裝置錯誤 - Sense Code(3 14 00) - 沒有找到已記錄之實體 - 寫入
0x7f031401	裝置錯誤 - Sense Code(3 14 01) - 沒有找到記錄 - 讀取
0x7f031402	裝置錯誤 - Sense Code(3 14 02) - 沒有找到檔案標記或集合標記
0x7f031403	裝置錯誤 - Sense Code(3 14 03) - 沒有找到資料-之-終點 
0x7f031404	裝置錯誤 - Sense Code(3 14 04) - 數據塊序列之錯誤
0x7f031405	裝置錯誤 - Sense Code(3 14 05) - 沒有找到記錄 - 建議再指派 - 讀取
0x7f031406	裝置錯誤 - Sense Code(3 14 06) - 沒有找到記錄 - 資料已被自動-再配置 - 讀取
0x7f041500	裝置錯誤 - Sense Code(4 15 00) - 隨機定位之錯誤 ?讀取
0x7f041501	裝置錯誤 - Sense Code(4 15 01) - 機械定位之錯誤 - 讀取
0x7f031502	裝置錯誤 - Sense Code(3 15 02) - 讀取媒介體時檢測到定位錯誤 - 讀取
0x7f031600	裝置錯誤 - Sense Code(3 16 00) - 數據資料同步標記之錯誤 - 隨機寫入
0x7f031601	裝置錯誤 - Sense Code(3 16 01) - 數據資料同步錯誤 - 數據資料再寫入 - 隨機寫入
0x7f031602	裝置錯誤 - Sense Code(3 16 02) - 數據資料同步錯誤 - 建議再寫入 - 隨機寫入
0x7f031603	裝置錯誤 - Sense Code(3 16 03) - 數據資料同步錯誤 - 數據資料被自動-再配置 - 隨機寫入
0x7f031604	裝置錯誤 - Sense Code(3 16 04) - 數據資料同步錯誤 - 建議再指派 - 隨機寫入
0x7f011700	裝置錯誤 - Sense Code(1 17 00) - 在不更正錯誤的狀況下數據資料已復原 - 採用讀取
0x7f011701	裝置錯誤 - Sense Code(1 17 01) - 以重複嚐試的方式復原了數據資料 - 讀取
0x7f011702	裝置錯誤 - Sense Code(1 17 02) - 以讀寫頭正向重置的方式復原了數據資料 - 讀取
0x7f011703	裝置錯誤 - Sense Code(1 17 03) - 以讀寫頭負向重置的方式復原了數據資料 - 讀取
0x7f011704	裝置錯誤 - Sense Code(1 17 04) - 以重複嚐試與/或應用CIRC的方式復原了數據資料 - 讀取
0x7f011705	裝置錯誤 - Sense Code(1 17 05) - 使用前次扇區Id復原了數據資料 - 讀取
0x7f011706	裝置錯誤 - Sense Code(1 17 06) - 在沒有 ECC 的狀況下復原了數據資料 - 數據資料再自動-配置 - 隨機寫入
0x7f011707	裝置錯誤 - Sense Code(1 17 07) - 在沒有 ECC 的狀況下復原了數據資料 - 建議再指派 - 隨機寫入
0x7f011708	裝置錯誤 - Sense Code(1 17 08) - 在沒有 ECC 的狀況下復原了數據資料 - 建議再寫入 - 隨機寫入
0x7f011709	裝置錯誤 - Sense Code(1 17 09) - 在沒有 ECC 的狀況下復原了數據資料 - 再寫入數據 - 隨機寫入
0x7f011800	裝置錯誤 - Sense Code(1 18 00) - 運用更正錯誤復原了數據資料 - 讀取
0x7f011801	裝置錯誤 - Sense Code(1 18 01) - 運用更正錯誤與再嚐試復原了數據資料 - 讀取
0x7f011802	裝置錯誤 - Sense Code(1 18 02) - 數據資料已復原 - 數據資料已被自動 -再配置 - 隨機寫入
0x7f011803	裝置錯誤 - Sense Code(1 18 03) - 以 CIRC CD 復原了數據資料 - 讀取
0x7f011804	裝置錯誤 - Sense Code(1 18 04) - 以 L 復原了數據資料 -EC - 讀取
0x7f011805	裝置錯誤 - Sense Code(1 18 05) - 數據資料已復原 - 建議再指派 - 隨機寫入
0x7f011806	裝置錯誤 - Sense Code(1 18 06) - 數據資料已復原 - 建議再寫入 - 隨機寫入
0x7f011807	裝置錯誤 - Sense Code(1 18 07) - 以 ECC 復原了數據資料 - 再寫入數據資料 - 隨機寫入
0x7f011808	裝置錯誤 - Sense Code(1 18 08) - 以聯結之方式復原了數據資料
0x7f031900	裝置錯誤 - Sense Code(3 19 00) - 缺失清單之錯誤 - 隨機寫入
0x7f031901	裝置錯誤 - Sense Code(3 19 01) - 沒有提供缺失清單 - 隨機寫入
0x7f031902	裝置錯誤 - Sense Code(3 19 02) - 在主清單中之缺失清單錯誤 - 隨機寫入
0x7f031903	裝置錯誤 - Sense Code(3 19 03) - 在已成長清單中之缺失清單錯誤 - 隨機寫入
0x7f051a00	裝置錯誤 - Sense Code(5 1a 00) - 參數清單長度錯誤 - 一般性
0x7f041b00	裝置錯誤 - Sense Code(4 1b 00) - 同步數據轉移錯誤 - 一般性
0x7f041c00	裝置錯誤 - Sense Code(4 1c 00) - 缺失清單無法找到隨機 - 寫入
0x7f041c01	裝置錯誤 - Sense Code(4 1c 01) - 主缺失清單無法找到隨機 - 寫入
0x7f041c02	裝置錯誤 - Sense Code(4 1c 02) - 成長缺失清單無法找到隨機 - 寫入
0x7f0e1d00	裝置錯誤 - Sense Code(e 1d 00) - 在查證運作時產生比較失誤 - 寫入
0x7f011e00	裝置錯誤 - Sense Code(1 1e 00) - 以更正ECC復原了 Id - 讀取
0x7f031f00	裝置錯誤 - Sense Code(3 1f 00) - 轉移部份缺失清單
0x7f052000	裝置錯誤 - Sense Code(5 20 00) - 無效之命令動作碼 - 一般性
0x7f052100	裝置錯誤 - Sense Code(5 21 00) - 邏輯數據塊地址超越範圍 - 讀取
0x7f052101	裝置錯誤 - Sense Code(5 21 01) - 無效之元件地址
0x7f052102	裝置錯誤 - Sense Code(5 21 02) - 寫入遞增之地址無效 - 序列流寫入
0x7f052200	裝置錯誤 - Sense Code(5 22 00) - 非法之功能 (使用 20 00, 24 00, 或 26 00) 
0x7f052400	裝置錯誤 - Sense Code(5 24 00) - 在 CDB 中之無效場區?一般性
0x7f052500	裝置錯誤 - Sense Code(5 25 00) - 不支援邏輯單位 - 一般性
0x7f052600	裝置錯誤 - Sense Code(5 26 00) - 在參數清單中之無效場區 - 一般性
0x7f052601	裝置錯誤 - Sense Code(5 26 01) - 不支援該參數 - 一般性
0x7f052602	裝置錯誤 - Sense Code(5 26 02) - 無效之參數值 - 一般性
0x7f052603	裝置錯誤 - Sense Code(5 26 03) - 不支援門檻參數 - 一般性
0x7f052604	裝置錯誤 - Sense Code(5 26 04) - 積極持續性保留之無效釋放 - 一般性
0x7f072700	裝置錯誤 - Sense Code(7 27 00) - 寫入保護 - 寫入
0x7f072701	裝置錯誤 - Sense Code(7 27 01) - 硬體寫入保護 - 寫入
0x7f072702	裝置錯誤 - Sense Code(7 27 02) - 邏輯單位軟體寫入保護 - 寫入
0x7f072703	裝置錯誤 - Sense Code(7 27 03) - 相關之寫入保護 - 寫入
0x7f072704	裝置錯誤 - Sense Code(7 27 04) - 持續之寫入保護 - 寫入
0x7f072705	裝置錯誤 - Sense Code(7 27 05) - 永久之寫入保護 - 寫入
0x7f072706	裝置錯誤 - Sense Code(7 27 06) - 有條件之寫入保護 - 寫入
0x7f062800	裝置錯誤 - Sense Code(6 28 00) - 準備做改變之動作尚未準備好, 媒介體可能已經更改 - 一般性
0x7f062801	裝置錯誤 - Sense Code(6 28 01) - 使用到輸入或輸出之元件
0x7f062900	裝置錯誤 - Sense Code(6 29 00) - 發生電源開啟, 重置, 或匯流排裝置重置 - 一般性
0x7f062901	裝置錯誤 - Sense Code(6 29 01) - 發生電源開啟 - 一般性
0x7f062902	裝置錯誤 - Sense Code(6 29 02) - 發生 SCSI 匯流排重置 - 一般性
0x7f062903	裝置錯誤 - Sense Code(6 29 03) - 發生匯流排裝置重置之動作 - 一般性
0x7f062904	裝置錯誤 - Sense Code(6 29 04) - 裝置內部重置 - 一般性
0x7f062a00	裝置錯誤 - Sense Code(6 2a 00) - 參數已更改 - 一般性
0x7f062a01	裝置錯誤 - Sense Code(6 2a 01) - 模式參數已更改 - 一般性
0x7f062a02	裝置錯誤 - Sense Code(6 2a 02) - 登錄參數已更改 - 一般性
0x7f062a03	裝置錯誤 - Sense Code(6 2a 03) - 先行取得保留 - 一般性
0x7f052b00	裝置錯誤 - Sense Code(5 2b 00) - 因為無法斷接主機,所以無法執行拷貝 - 一般性
0x7f052c00	裝置錯誤 - Sense Code(5 2c 00) - 命令序列錯誤 - 一般性
0x7f052c01	裝置錯誤 - Sense Code(5 2c 01) - 指定太多之試窗
0x7f052c02	裝置錯誤 - Sense Code(5 2c 02) - 指定之試窗是無效的組合
0x7f052c03	裝置錯誤 - Sense Code(5 2c 03) - 目前之程式區域不是空的 - CD 寫入
0x7f052c04	裝置錯誤 - Sense Code(5 2c 04) - 目前之程式區域是空的 - CD 寫入
0x7f052c05	裝置錯誤 - Sense Code(5 2c 05) - 持續防止衝突之形成
0x7f032d00	裝置錯誤 - Sense Code(3 2d 00) - 在更新時之過度寫入錯誤
0x7f062e00	裝置錯誤 - Sense Code(6 2e 00) - 運作暫停時間不足夠
0x7f062f00	裝置錯誤 - Sense Code(6 2f 00) - 命令被另一個起動器所清除 - 一般性
0x7f023000	裝置錯誤 - Sense Code(2 30 00) - 安裝了不相容之媒介體 - 讀取
0x7f023001	裝置錯誤 - Sense Code(2 30 01) - 無法讀取媒介體 - 未知之格式 - 讀取
0x7f023002	裝置錯誤 - Sense Code(2 30 02) - 無法讀取媒介體 - 不相容之格式 - 讀取
0x7f053002	裝置錯誤 - Sense Code(5 30 02) - 無法讀取媒介體 - 不相容之格式 - 讀取
0x7f023003	裝置錯誤 - Sense Code(2 30 03) - 已安裝清理卡夾 - 讀取
0x7f053004	裝置錯誤 - Sense Code(5 30 04) - 無法寫入媒介體 - 未知之格式 - 寫入
0x7f053005	裝置錯誤 - Sense Code(5 30 05) - 無法寫入媒介體 - 不相容之格式 - 寫入
0x7f053006	裝置錯誤 - Sense Code(5 30 06) - 無法格式化媒介體 - 不相容之媒介體 - 隨機寫入
0x7f023007	裝置錯誤 - Sense Code(2 30 07) - 清理失敗
0x7f053008	裝置錯誤 - Sense Code(5 30 08) - 無法寫入 - 應用碼不匹配 - 序列式寫入
0x7f053009	裝置錯誤 - Sense Code(5 30 09) - 無法固定目前之章節以做為增補 - 序列式寫入
0x7f033100	裝置錯誤 - Sense Code(3 31 00) - 媒介體之格式被毀壞 - 隨機寫入
0x7f033101	裝置錯誤 - Sense Code(3 31 01) - 命令格式化失敗 - 可格式化
0x7f033102	裝置錯誤 - Sense Code(3 31 02) - 因做備用之聯結而造成區域化之格式化動作失敗 - 可格式化
0x7f033200	裝置錯誤 - Sense Code(3 32 00) - 沒有可用之缺失備用位置 - 隨機寫入
0x7f033201	裝置錯誤 - Sense Code(3 32 01) - 更新缺失清單失敗 - 隨機寫入
0x7f033300	裝置錯誤 - Sense Code(3 33 00) - 磁帶長度錯誤
0x7f043400	裝置錯誤 - Sense Code(4 34 00) - Enclosure 失敗 - 一般性
0x7f043500	裝置錯誤 - Sense Code(4 35 00) - Enclosure 服務失敗 - 一般性
0x7f053501	裝置錯誤 - Sense Code(5 35 01) - 未支援之 Enclosure 功能 - 一般性
0x7f023502	裝置錯誤 - Sense Code(2 35 02) - 不提供 Enclosure 服務 - 一般性
0x7f043503	裝置錯誤 - Sense Code(4 35 03) - Enclosure 服務之轉移失敗 - 一般性
0x7f053504	裝置錯誤 - Sense Code(5 35 04) - Enclosure 服務之轉移被拒絕 - 一般性
0x7f033600	裝置錯誤 - Sense Code(3 36 00) - 色帶, 墨水 或色夾失效
0x7f013700	裝置錯誤 - Sense Code(1 37 00) - 已捨入之參數
0x7f053800	裝置錯誤 - Sense Code(5 38 00) - 已保留 - 序列式寫入
0x7f053900	裝置錯誤 - Sense Code(5 39 00) - 不支援參數之儲存 - 一般性
0x7f023a00	裝置錯誤 - Sense Code(2 3a 00) - 媒介體不存在 - 一般性
0x7f023a01	裝置錯誤 - Sense Code(2 3a 01) - 媒介體不存在 - 盤面已關閉 - 一般性
0x7f023a02	裝置錯誤 - Sense Code(2 3a 02) - 媒介體不存在 - 盤面打開 - 一般性
0x7f033b00	裝置錯誤 - Sense Code(3 3b 00) - 序列式定位錯誤
0x7f033b01	裝置錯誤 - Sense Code(3 3b 01) - 磁帶位置之錯誤發生在媒介體 -之-起始點
0x7f033b02	裝置錯誤 - Sense Code(3 3b 02) - 磁帶位置之錯誤發生在媒介體 -之-終點
0x7f033b03	裝置錯誤 - Sense Code(3 3b 03) - 磁帶或電子垂直表格單位沒有準備好
0x7f043b04	裝置錯誤 - Sense Code(4 3b 04) - 回轉失敗
0x7f043b05	裝置錯誤 - Sense Code(4 3b 05) - 紙張卡住
0x7f033b06	裝置錯誤 - Sense Code(3 3b 06) - 感應表格 Sense Top-之-頂端失敗
0x7f033b07	裝置錯誤 - Sense Code(3 3b 07) - 感應表格 Sense Bottom-之-底端失敗
0x7f033b08	裝置錯誤 - Sense Code(3 3b 08) - 再定位錯誤
0x7f033b09	裝置錯誤 - Sense Code(3 3b 09) - 讀取動作已超過媒介體之終點
0x7f033b0a	裝置錯誤 - Sense Code(3 3b 0a) - 讀取動作已超過媒介體之起始點
0x7f033b0b	裝置錯誤 - Sense Code(3 3b 0b) - 定位已超過媒介體之終點
0x7f033b0c	裝置錯誤 - Sense Code(3 3b 0c) - 定位已超過媒介體之起始點
0x7f053b0d	裝置錯誤 - Sense Code(5 3b 0d) - 媒介體之目的地元件已滿
0x7f053b0e	裝置錯誤 - Sense Code(5 3b 0e) - 媒介體之來源元件是空的
0x7f063b0f	裝置錯誤 - Sense Code(6 3b 0f) - 達到媒介體之終點 - 讀取
0x7f023b11	裝置錯誤 - Sense Code(2 3b 11) - 無法讀存媒介體雜誌 - 載入
0x7f063b12	裝置錯誤 - Sense Code(6 3b 12) - 媒介體雜誌已移除 - 載入
0x7f063b13	裝置錯誤 - Sense Code(6 3b 13) - 媒介體雜誌已插入 - 載入
0x7f063b14	裝置錯誤 - Sense Code(6 3b 14) - 媒介體雜誌已鎖住 - 載入
0x7f063b15	裝置錯誤 - Sense Code(6 3b 15) - 媒介體雜誌已開鎖 - 載入
0x7f043b16	裝置錯誤 - Sense Code(4 3b 16) - 機械定位或改變器之錯誤 - 載入
0x7f053d00	裝置錯誤 - Sense Code(5 3d 00) - 在確認訊息中之無效位元 - 一般性
0x7f023e00	裝置錯誤 - Sense Code(2 3e 00) - 邏輯單位尚未完成自我 -架構 - 一般性
0x7f043e01	裝置錯誤 - Sense Code(4 3e 01) - 邏輯單位失敗 - 一般性
0x7f043e02	裝置錯誤 - Sense Code(4 3e 02) - 邏輯單位暫停 - 一般性
0x7f063f00	裝置錯誤 - Sense Code(6 3f 00) - 目標運作條件已經改變 ?一般性
0x7f063f01	裝置錯誤 - Sense Code(6 3f 01) - 微碼已被更改 - 一般性
0x7f06ef02	裝置錯誤 - Sense Code(6 3f 02) - 已被改變之運作定義 - 一般性
0x7f063f03	裝置錯誤 - Sense Code(6 3f 03) - 詢問之數據資料已經改變 - 一般性
0x7f044000	裝置錯誤 - Sense Code(4 40 00) - Ram 失敗(必需使用 40 NN) 
0x7f044100	裝置錯誤 - Sense Code(4 41 00) - 數據路徑失敗 (必需使用 40 NN)
0x7f044200	裝置錯誤 - Sense Code(4 42 00) - 電源-開啟或自我 -測試失敗 (必需使用 40 NN) 
0x7f054300	裝置錯誤 - Sense Code(5 43 00) - 訊息錯誤 - 一般性
0x7f044400	裝置錯誤 - Sense Code(4 44 00) - 內部目標失敗 - 一般性
0x7f0b4500	裝置錯誤 - Sense Code(b 45 00) - 選擇或再選擇失敗 - 一般性
0x7f044600	裝置錯誤 - Sense Code(4 46 00) - 軟體重置不成功 - 一般性
0x7f044700	裝置錯誤 - Sense Code(4 47 00) - SCSI 奇偶性(Parity)之錯誤 - 一般性
0x7f0b4800	裝置錯誤 - Sense Code(b 48 00) - 起動器檢測出收到錯誤訊息 - 一般性
0x7f0b4900	裝置錯誤 - Sense Code(b 49 00) - 無效之訊息錯誤 - 一般性
0x7f044a00	裝置錯誤 - Sense Code(4 4a 00) - 命令階段錯誤 - 一般性
0x7f044b00	裝置錯誤 - Sense Code(4 4b 00) - 數據階段錯誤 - 一般性
0x7f044c00	裝置錯誤 - Sense Code(4 4c 00) - 邏輯單位之自行-架構失敗 - 一般性
0x7f0b4d00	裝置錯誤 - Sense Code(b 4d 00) - 已做標記並且重疊之命令 (NN = 等待之標記) - 一般性
0x7f0b4e00	裝置錯誤 - Sense Code(b 4e 00) - 企圖做重疊之命令 - 一般性
0x7f005000	裝置錯誤 - Sense Code(0 50 00) - 寫入增補錯誤 
0x7f005001	裝置錯誤 - Sense Code(0 50 01) - 寫入增補位置錯誤
0x7f005002	裝置錯誤 - Sense Code(0 50 02) - 與時間點有關之位置錯誤
0x7f035100	裝置錯誤 - Sense Code(3 51 00) - 擦除失敗 - 隨機寫入
0x7f035101	裝置錯誤 - Sense Code(3 51 01) - 擦除失敗 - 檢測出不完全之擦除動作 - 序列式寫入
0x7f035200	裝置錯誤 - Sense Code(3 52 00) - 卡夾失誤
0x7f045300	裝置錯誤 - Sense Code(4 53 00) - 媒介體插入或取出失敗 - 載入
0x7f005301	裝置錯誤 - Sense Code(0 53 01) - 取出磁帶失敗
0x7f025302	裝置錯誤 - Sense Code(2 53 02) - 已被防止取出媒介體 - 一般性
0x7f055302	裝置錯誤 - Sense Code(5 53 02) - 已被防止取出媒介體 - 一般性
0x7f005400	裝置錯誤 - Sense Code(0 54 00) - SCSI 至主機系統之介面失敗
0x7f055500	裝置錯誤 - Sense Code(5 55 00) - 系統資源失敗 - 一般性
0x7f005501	裝置錯誤 - Sense Code(0 55 01) - 系統緩衝器已滿
0x7f035700	裝置錯誤 - Sense Code(3 57 00) - 無法將內容表 -再行 -復原 - 讀取
0x7f005800	裝置錯誤 - Sense Code(0 58 00) - 建置不存在
0x7f005900	裝置錯誤 - Sense Code(0 59 00) - 已更新數據塊讀取 
0x7f065a00	裝置錯誤 - Sense Code(6 5a 00) - 操作者請求或狀態改變之輸入 - 一般性
0x7f06fa01	裝置錯誤 - Sense Code(6 5a 01) - 操作者請求移除媒介體 - 一般性
0x7f065a02	裝置錯誤 - Sense Code(6 5a 02) - 操作者已選擇寫入保護 - 寫入
0x7f065a03	裝置錯誤 - Sense Code(6 5a 03) - 操作者已選擇寫入許可 - 寫入
0x7f055b00	裝置錯誤 - Sense Code(6 5b 00) - 登錄例外狀況 - 一般性
0x7f065b01	裝置錯誤 - Sense Code(6 5b 01) - 符合門檻條件 - 一般性
0x7f065b02	裝置錯誤 - Sense Code(6 5b 02) - 登錄記數器在最大之位置 - 一般性
0x7f065b03	裝置錯誤 - Sense Code(6 5b 03) - 登錄清單碼已用完 - 一般性
0x7f065c00	裝置錯誤 - Sense Code(6 5c 00) - RPL 狀態更改
0x7f065c01	裝置錯誤 - Sense Code(6 5c 01) - 主軸已同步
0x7f035c02	裝置錯誤 - Sense Code(3 5c 02) - 主軸沒有同步
0x7f015d00	裝置錯誤 - Sense Code(1 5d 00) - 已超過失敗預測之門檻?已預測之邏輯單位失敗 - 一般性
0x7f015d01	裝置錯誤 - Sense Code(1 5d 01) - 已超過失敗預測之門檻?已預測之媒介體失敗 - 一般性
0x7f015d03	裝置錯誤 - Sense Code(1 5d 03) - 已超過失敗預測之門檻 - 已預測之備用區域用完 - 隨機寫入
0x7f015dff	裝置錯誤 - Sense Code(1 5d FF) - 已超過失敗預測之門檻 (錯誤) - 一般性
0x7f065e00	裝置錯誤 - Sense Code(6 5e 00) - 啟動低電源狀況 - 一般性
0x7f065e01	裝置錯誤 - Sense Code(6 5e 01) - 由記時器啟動空閒狀態 - 一般性
0x7f065e02	裝置錯誤 - Sense Code(6 5e 02) - 由記時器啟動待機狀態 - 一般性
0x7f065e03	裝置錯誤 - Sense Code(6 5e 03) - 由命令啟動空閒狀態 - 一般性
0x7f065e04	裝置錯誤 - Sense Code(6 5e 04) - 由命令啟動待機狀態 - 一般性
0x7f046000	裝置錯誤 - Sense Code(4 60 00) - 燈泡故障
0x7f036100	裝置錯誤 - Sense Code(3 61 00) - 影像採集錯誤
0x7f036101	裝置錯誤 - Sense Code(3 61 01) - 無法採集影像
0x7f036102	裝置錯誤 - Sense Code(3 61 02) - 失焦
0x7f046200	裝置錯誤 - Sense Code(4 62 00) - 掃瞄頭定位錯誤
0x7f056300	裝置錯誤 - Sense Code(5 63 00) - 在此軌道之CD上遇到使用者區域之終點 - 讀取
0x7f056301	裝置錯誤 - Sense Code(5 63 01) - 分包無法放入所提供之CD空間 - 讀取
0x7f056400	裝置錯誤 - Sense Code(5 64 00) - 對此軌道之CD是非法的模式 - 讀取
0x7f056401	裝置錯誤 - Sense Code(5 64 01) - 無效的分封大小 CD - 寫入
0x7f056500	裝置錯誤 - Sense Code(4 65 00) - 電壓錯誤 - 一般性
0x7f046600	裝置錯誤 - Sense Code(4 66 00) - 自動文件輸送器蓋住
0x7f046601	裝置錯誤 - Sense Code(4 66 01) - 自動文件輸送器打開
0x7f046602	裝置錯誤 - Sense Code(4 66 02) - 自行文件輸送器中文件卡住
0x7f046603	裝置錯誤 - Sense Code(4 66 03) - 在文件輸送器中文件沒有自動被輸送
0x7f046700	裝置錯誤 - Sense Code(4 67 00) - 架構失誤
0x7f046701	裝置錯誤 - Sense Code(4 67 01) - 無能的邏輯單位之架構失敗
0x7f046702	裝置錯誤 - Sense Code(4 67 02) - 增加邏輯單位失敗
0x7f046703	裝置錯誤 - Sense Code(4 67 03) - 修改邏輯單位失敗
0x7f046704	裝置錯誤 - Sense Code(4 67 04) - 邏輯單位交換失敗
0x7f046705	裝置錯誤 - Sense Code(4 67 05) - 邏輯單位移除失敗
0x7f046706	裝置錯誤 - Sense Code(4 67 06) - 邏輯單位附加失敗
0x7f046707	裝置錯誤 - Sense Code(4 67 07) - 邏輯單位建立失敗
0x7f026800	裝置錯誤 - Sense Code(2 68 00) - 邏輯單位沒有被架構
0x7f046900	裝置錯誤 - Sense Code(4 69 00) - 邏輯單位中有數據失漏
0x7f046901	裝置錯誤 - Sense Code(4 69 01) - 多重邏輯單位失敗
0x7f046902	裝置錯誤 - Sense Code(4 69 02) - 奇偶性/ 數據之不匹配 N/ A
0x7f016a00	裝置錯誤 - Sense Code(1 6a 00) - 有資訊性, 參閱登錄
0x7f066b00	裝置錯誤 - Sense Code(6 6b 00) - 已發生狀態之改變
0x7f066b01	裝置錯誤 - Sense Code(6 6b 01) - 重複水平變得更好
0x7f066b02	裝置錯誤 - Sense Code(6 6b 02) - 重複水平變得更壞
0x7f036c00	裝置錯誤 - Sense Code(3 6c 00) - 發生再建置之失敗
0x7f036d00	裝置錯誤 - Sense Code(3 6d 00) - 發生再計算之失敗
0x7f046e00	裝置錯誤 - Sense Code(4 6e 00) - 至邏輯單位之命令失敗
0x7f056f00	裝置錯誤 - Sense Code(5 6f 00) - 拷貝保護鑰匙交換失敗 - 認證失敗 - CPP
0x7f056f01	裝置錯誤 - Sense Code(5 6f 01) - 拷貝保護鑰匙交換失敗 - 鑰匙沒有出現 CPP
0x7f056f02	裝置錯誤 - Sense Code(5 6f 02) - 拷貝保護鑰匙失敗 - 鑰匙沒有建立 - CPP
0x7f056f03	裝置錯誤 - Sense Code(5 6f 03) - 讀取保密扇區時沒有認證 - CPP
0x7f056f04	裝置錯誤 - Sense Code(5 6f 04) - 媒介體區域碼與邏輯區域不匹配 - CPP
0x7f056f05	裝置錯誤 - Sense Code(5 6f 05) - 驅動區域必需是永久的/區域重置計數器錯誤 - CPP
0x7f037000	裝置錯誤 - Sense Code(3 70 00) - 解壓縮除外短演算法 NN 之Id
0x7f037100	裝置錯誤 - Sense Code(3 71 00) - 解壓縮除外長演算法Id
0x7f037200	裝置錯誤 - Sense Code(3 72 00) - 話路固定錯誤- 序列式寫入
0x7f037201	裝置錯誤 - Sense Code(3 72 01) - 話路固定錯誤寫入導 -入 - 序列式寫入
0x7f037202	裝置錯誤 - Sense Code(3 72 02) - 話路固定錯誤寫入導 -出 - 序列式寫入
0x7f057203	裝置錯誤 - Sense Code(5 72 03) - 話路固定錯誤 - 在話路中之不完整軌道 - 序列式寫入
0x7f057204	裝置錯誤 - Sense Code(5 72 04) - 空的或保留部份寫入之軌道 - 序列式寫入
0x7f057205	裝置錯誤 - Sense Code(5 72 05) - 不再允許 R-區域保留 - 序列式 寫入
0x7f037300	裝置錯誤 - Sense Code(3 73 00) - CD 控制錯誤 - CD 讀取
0x7f017301	裝置錯誤 - Sense Code(1 73 01) - 電力校準區域幾乎已滿 - 序列式 寫入
0x7f037302	裝置錯誤 - Sense Code(3 73 02) - 電力校準區域已滿 - 序列式寫入
0x7f037303	裝置錯誤 - Sense Code(3 73 03) - 電力校準區域錯誤 - 序列式寫入
0x7f037304	裝置錯誤 - Sense Code(3 73 04) - 程式記憶體區/RMA 更新失敗 - 序列式寫入
0x7f037305	裝置錯誤 - Sense Code(3 73 05) - 程式記憶體區/RMA 已滿 - 序列式寫入
0x7f017306	裝置錯誤 - Sense Code(1 73 06) - 程式記憶區/RMA 是 (幾乎) 滿了 - 序列式寫入
0x7fff0008      裝置錯誤 - 裝置已從系統中移除
